### Aktuális állapot

Az Aktuális állapot lap a programról és annak működéséről szolgáltat általános információkat. Az Aktuális állapot lapon található értékek nem módosíthatók.

Az alábbi táblázat az Aktuális állapot képernyő elemeit ismerteti.

Profilnév | Az éppen kiválasztott beállítási profil neve. A beállítás nevét az Általános lapon adhatja meg.
Kapcsolat állapota | Azt mutatja meg, hogy az állomás kapcsolódik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
Vezeték nélküli üzemmód | A vezeték nélküli üzemmódot jeleníti meg. A vezeték nélküli üzemmód beállításai a Speciális lapon adhatók meg.
IP-cím | A számítógép IP-címét jeleníti meg.
Hálózattípus | Annak a hálózatnak a típusa, amelyhez az állomás kapcsolódik. Lehetséges értékei: Infrastruktúra (hozzáférési pont) Ad hoc A hálózat típusa a Speciális lapon állítható be.
Aktuális csatorna | Az aktuális kapcsolati csatornát jeleníti meg.
Kiszolgálóalapú hitelesítés | Azt mutatja meg, hogy a kapcsolat kiszolgálóalapú hitelesítést használ-e.
Adattitkosítás | Megjeleníti az illesztőprogram által használt titkosítás típusát. A titkosítástípus a Biztonság lapon választható ki.
Jelerősség | Megjeleníti a jel erősségét.

A speciális állapotdiagnosztika megjelenítéséhez kattintson a Speciális gombra.