### Дополнительные сведения о состоянии

Щелкните кнопку Дополнительно на вкладке Текущее состояние клиентской утилиты Atheros для просмотра дополнительной информации о программе и ее функциях. Параметры вкладки «Текущее состояние» не требуют настройки.

В следующей таблице описаны элементы экрана «Дополнительные сведения о состоянии».

Название сети (SSID) | Отображение названия беспроводной сети. Определите название сети на вкладке Общие.
Идентификация по серверу | Отображение того, применяется ли идентификация по серверу.
Шифрование данных | Отображение применяемого драйвером типа шифрования. Тип шифрования можно изменить на вкладке Защита.
Тип идентификации | Отображение режима идентификации. Режим идентификации можно определить на вкладке Общие.
Проверка целостности сообщений | Отображение того, включена ли функция MIC. Функция MIC предотвращает атаки с побитной обработкой на зашифрованные пакеты.
Название сетевого устройства, с которым установлена связь | Отображение названия точки доступа, с которым беспроводным адаптером установлена связь.
IP-адрес сетевого устройства, с которым установлена связь | Отображение IP-адреса точки доступа, с которым беспроводным адаптером установлена связь.
MAC-адрес сетевого устройства, с которым установлена связь | Отображение MAC-адреса точки доступа, с которым беспроводным адаптером установлена связь.
Энергосберегающий режим | Отображение энергосберегающего режима. При работе в сетях типа ad hoc энергосберегающий режим отключается. Параметры энергосберегающего режима можно настроить на вкладке Дополнительно.
Текущий уровень мощности | Отображение уровня мощности передатчика в мВт. Уровень мощности передатчика можно настроить на вкладке Дополнительно.
Доступные уровни мощности | Отображение доступных уровней мощности 802.11a и/или 802.11b/g.
Текущая мощность сигнала | Отображение текущей мощности сигнала в дБ/мВт.
Текущий уровень шумов | Отображение текущего уровня шумов в дБ/мВт.
| Время работы | Отображение времени питания клиентского адаптера (часы:минуты:секунды). Если адаптер работает более 24 часов, показания отображаются в формате «дни:часы:минуты:секунды».
Вводный режим 802.11b | Отображение формата вводного режима 802.11b. Формат вводного режима можно определить на вкладке Дополнительно.
Текущая скорость приема | Отображение текущей скорости приема данных в Мбит/с.
Текущая скорость передачи | Отображение текущей скорости передачи данных в Мбит/с.
Канал | Отображение действующего канала подключения.
Частота | Отображение частоты, используемой рабочей станцией.
Назначенный канал | Отображение текущего назначенного канала.
QoS | Уровень качества обслуживания, используемого в настоящий момент клиентским адаптером. В беспроводных локальных сетях (WLAN) параметр QoS обеспечивает более высокий приоритет трафика, исходящего с точки доступа, над приоритетом трафика WLAN на основе классификации трафика. Значение «Нет» говорит о том, что параметр QoS стандарта WMM не включен. Значение «WMM» указывает на то, что компонент стандарта беспроводной сети IEEE 802.11e для QoS включен.