### Εικονίδιο γραμμής εργασιών

Το εικονίδιο γραμμής εργασιών εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και δείχνει την ισχύ σήματος με χρωματική κωδικοποίηση, καθώς και την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος (RSSI).

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο γραμμής εργασιών για να εμφανίσετε το όνομα του τρέχοντος προφίλ ρύθμισης παραμέτρων και τη συσχέτισή του, τις ταχύτητες αποστολής και λήψης, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση IP του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.

Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο γραμμής εργασιών για:

Βοήθεια | Άνοιγμα της ηλεκτρονικής βοήθειας.
Άνοιγμα του βοηθητικού προγράμματος πελάτη Atheros | Πραγματοποιήστε εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος πελάτη Atheros (ACU). Χρησιμοποιήστε το ACU για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προφίλ ή για να προβάλετε τα στοιχεία κατάστασης και τα στατιστικά στοιχεία.
Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Προτιμήσεις | Ρυθμίστε τις δυνατές επιλογές εκκίνησης και μενού του ACU. Ελέγξτε κατά πόσον το πρόγραμμα θα πρέπει να εκκινείται αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows και επιλέξτε τις εντολές μενού που θα πρέπει να εμφανίζονται στο αναδυόμενο μενού.
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ραδιοεπικοινωνίας | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ραδιοσυχνοτικό (RF) σήμα.
Μη αυτόματη έναρξη σύνδεσης LEAP | Εάν το LEAP είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να ζητά με μη αυτόματο τρόπο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε έναρξη σύνδεσης, η έναρξη σύνδεσης με το LEAP θα γίνεται με μη αυτόματο τρόπο.
Επανέλεγχος ταυτότητας | Επαναλαμβάνει τον έλεγχο ταυτότητας στο σημείο πρόσβασης.
Επιλογή προφίλ | Κάντε κλικ σε ένα όνομα προφίλ ρύθμισης παραμέτρων, για να μεταβείτε σε αυτό. Εάν δεν υπάρχει προφίλ ρύθμισης παραμέτρων για μια σύνδεση, θα πρέπει προηγουμένως να κάνετε προσθήκη ενός προφίλ.
Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης | Ανοίξτε το παράθυρο Κατάσταση σύνδεσης. Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση:
Ενεργό προφίλ | Εμφανίζει το όνομα του ενεργού προφίλ ρύθμισης παραμέτρων.
Αυτόματη επιλογή προφίλ | Δείχνει κατά πόσο η αυτόματη επιλογή προφίλ είναι ενεργοποιημένη.
Κατάσταση σύνδεσης | Εμφανίζει κατά πόσο ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος με ασύρματο δίκτυο.
Ποιότητα σύνδεσης | Εμφανίζει την ποιότητα της σύνδεσης.
SSID | Εμφανίζει το SSID του συσχετισμένου δικτύου.
Όνομα σημείου πρόσβασης | Εμφανίζει το όνομα του σημείου πρόσβασης με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου.
Διεύθυνση IP σημείου πρόσβασης | Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου.
Τρέχουσα ταχύτητα λήψης | Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα λήψης, σε Mbps.
Τρέχουσα ταχύτητα αποστολής | Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα αποστολής, σε Mbps.
Διεύθυνση IP προσαρμογέα πελάτη | Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.
Έξοδος | Έξοδος από το βοηθητικό πρόγραμμα πελάτη Atheros.

Η χρωματική κωδικοποίηση ορίζεται ως εξής:

#### Χρώμα | #### Ποιότητα | #### RSSI*
Πράσινο | Εξαιρετική | 20 dB +
Πράσινο | Καλή | 10-20 dB +
Κίτρινο | Κακή | 5-10 dB
Κόκκινο | Κακή | < 5 dB
Γκρι | Χωρίς σύνδεση | Χωρίς σύνδεση

*Ένδειξη ισχύος λαμβανόμενου σήματος RSSI. Ένδειξη σε dB ή ποσοστό επί τοις εκατό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εικονιδίου στη γραμμή εργασιών. που βρίσκεται στο μενού Ενέργεια.