### LEAP-suojauksen käyttäminen

Voit käyttää Atheros Client -apuohjelman suojausta siirtymällä Profiilinhallinta-ikkunan Tietoturva-välilehteen.

LEAP-suojaus edellyttää, että kaikki infrastruktuurilaiteet, kuten yhteyspisteet ja palvelimet, on määritetty LEAP-todennusta varten. Tarkista asia pääkäyttäjältä.

- LEAP-määritykset
- LEAP-suojauksen käyttöönotto

LEAP-määritykset:

- Valitse Tietoturva-välilehdestä WPA-valintanappi. Valitse WPA-LEAP avattavasta valikosta.
- TAI: Valitse Suojaus-välilehdestä 802.1x-valintanappi. Valitse LEAP avattavasta valikosta.

1. Napsauta Määritä-painiketta.
2. Katso kohdasta Palauta aina suojausistunto lisätietoja yhteyden palauttamisesta ilman, että varmenteet annetaan uudelleen väliaikaisen yhteyskatkoksen jälkeen.
3. Määritä käyttäjätunnus ja salasana:

> Valitse Käytä tilapäistä käyttäjänimeä ja salasanaa -vaihtoehto valitsemalla valintanappi:
> - Voit käyttää Windowsin käyttäjätunnusta LEAP-käyttäjätunnuksena valitsemalla Käytä Windowsin käyttäjänimeä -vaihtoehdon.
> - TAI: Voit kirjautua manuaalisesti ja käynnistää LEAP-todentamisen valitsemalla Kysy manuaalisesti LEAP-käyttäjänimeä ja -salasanaa -vaihtoehdon.

> Valitse Käytä tallennettua käyttäjänimeä ja salasanaa -vaihtoehto valitsemalla valintanappi:

> - Määritä LEAP-käyttäjätunnus, salasana ja toimialue, jotka tallennetaan ja otetaan käyttöön.

4. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana.
5. Vahvista salasana.
6. Määritä toimialueen nimi:

   > - Jos valitset Sisällytä Windowsin kirjaustoimialue käyttäjänimeen -vaihtoehdon, Windowsin kirjaustiedot lähetetään RADIUS-palvelimeen. (oletus)
   > - TAI: Kirjoita toimialueen nimi.

7. Voit halutessasi valita Ei verkkoyhteyttä ellei käyttäjä kirjaudu sisään-vaihtoehdon, jolloin langaton verkkokortti poistuu käytöstä uloskirjauksen jälkeen.
8. Voit määrittää, kauanko LEAP odottaa ennen todennuksen toteamista epäonnistuneeksi ja virheilmoituksen lähettämistä. Aikakatkaisu voi tapahtua 30–500 sekunnin kuluessa. Oletusarvo on 90 sekuntia.
9. Napsauta OK.
10. Ota profiili käyttöön.