### Avansert statusinformasjon

Klikk Avansert på Gjeldende status-fanen i Atheros Client Utility for å vise avansert informasjon om programmet og funksjonene. Gjeldende status-fanen krever ingen konfigurasjon.

Følgende tabell viser elementene som finnes i skjermbildet Avansert status.

Nettverksnavn (SSID) | Viser navnet til det trådløse nettverket. Konfigurer nettverksnavnet på Generelt-fanen.
Serverbasert godkjenning | Viser om serverbasert godkjenning brukes.
Datakryptering | Viser krypteringstypen driveren bruker. Konfigurer krypteringstypen på Sikkerhet-fanen.
Godkjenningstype | Viser godkjenningsmodusen. Konfigurer godkjenningsmodus på Generelt-fanen.
Meldingsintegritetskontroll | Viser om MIC er aktivert. MIC hindrer bitbytteangrep (bit-flip) på krypterte pakker.
Tilordnet tilknytningspunktnavn | Viser navnet for tilknytningspunktet det trådløse nettverkskortet er tilknyttet.
Tilordnet IP-adresse for tilknytningspunkt | Viser IP-adressen for tilknytningspunktet det trådløse nettverkskortet er tilknyttet.
Tilordnet MAC-adresse for tilknytningspunkt | Viser MAC-adressen for tilknytningspunktet det trådløse nettverkskortet er tilknyttet.
Strømsparingsmodus | Viser strømsparingsmodus. Strømsparing er deaktivert i ad hoc-modus. Konfigurer strømsparingsmodusen på Avansert-fanen.
Gjeldende styrkenivå | Viser nivå for sendestyrke i mW. Konfigurer nivå for sendestyrke på Avansert-fanen.
Tilgjengelige styrkenivåer | Viser tilgjengelige styrkenivåer for 802.11a og/eller 802.11b/g.
Gjeldende signalstyrke | Viser gjeldende signalstyrke i dBm.
Gjeldende støynivå | Viser gjeldende støynivå i dBm.
| Oppetid | Viser hvor lenge klientkortet har vært slått på (i timer:minutter:sekunder). Hvis kortet kjører i mer enn 24 timer, vises tiden i dager:timer:minutter:sekunder.
802.11b-blokkstart | Viser blokkstartformatet for 802.11b. Konfigurer blokkstartformatet på Avansert-fanen.
Gjeldende mottakshastighet | Viser gjeldende mottakshastighet i Mbps.
Gjeldende sendehastighet | Viser gjeldende sendehastighet i Mbps.
Kanal | Viser kanalen som er tilkoplet.
Frekvens | Viser frekvensen stasjonen bruker.
Kanalsett | Viser gjeldende kanalsett.
QoS | Typen QoS (Quality of Service) som brukes for klientkortet. QoS på trådløse nettverk (WLAN) gir trafikk fra tilknytningspunktet prioritet over WLAN som er basert på trafikklassifisering. Verdien Ingen betyr at standard QoS for WMM ikke er aktivert. Verdien WMM betyr at standard en komponent av IEEE 802.11e WLAN-standarden for QoS er aktivert.