### Ikona na hlavním panelu

Ikona na hlavním panelu se zobrazuje u dolního okraje obrazovky a ukazuje sílu signálu pomocí barev a indikátoru síly přijímaného signálu (RSSI).

Podržíte-li ukazatel myši nad ikonou na hlavním panelu, zobrazí se název aktuálního konfiguračního profilu a rovněž rychlost vysílání i příjmu, název bezdrátového adaptéru a jeho adresa IP.

Klepnutí na ikonu na hlavním panelu pravým tlačítkem myši zobrazí nabídku:

Nápověda | Otevře online nápovědu.
Otevřít Nástroj klienta Atheros | Spustí aplikaci Nástroj klienta Atheros (ACU). ACU umožňuje změnit konfiguraci profilu nebo zobrazit stavové a statistické informace.
Náprava závad | Spustí Nástroj pro nápravu závad.
Předvolby | Umožňuje nastavit možnosti spouštění ACU a nabídku nástroje na hlavním panelu. Zvolte, jestli se má program spouštět automaticky při spuštění Windows, a zaškrtněte položky nabídky, které se mají zobrazovat v místní nabídce.
Povolit / Zakázat rádio | Povolí nebo zakáže vysílání rádiového signálu.
Ruční přihlášení | Umožňuje ruční přihlášení k ověření LEAP, pokud je protokol LEAP nastaven na ruční zadání uživatelského hesla a jména při každém přihlášení.
Opakovat ověření | Zopakuje ověření přístupovým bodem.
Vybrat profil | Klepnutím na název konfiguračního profilu přepnete na tento profil. Pokud pro připojení neexistuje žádný konfigurační profil, přidejte nejdříve profil.
Zobrazit stav připojení | Zobrazí okno Stav připojení. V tomto okně jsou zobrazeny informace o připojení.
Aktivní profil | Zobrazuje název aktivního konfiguračního profilu.
Automatická volba profilu | Zobrazí, zda je povolena automatická volba profilu.
Stav připojení | Zobrazí, zda je adaptér připojen k bezdrátové síti.
Kvalita linky | Informuje o kvalitě připojené linky.
SSID | Zobrazí SSID přidružené sítě.
Název přístupového bodu | Zobrazí název přístupového bodu, ke kterému je adaptér připojen.
Adresa IP přístupového bodu | Zobrazí adresu IP přístupového bodu, ke kterému je adaptér připojen.
Aktuální rychlost příjmu | Zobrazí aktuální rychlost příjmu v Mb/s.
Aktuální rychlost vysílání | Zobrazí aktuální rychlost vysílání v Mb/s.
Adresa IP klientského adaptéru | Zobrazí adresu IP bezdrátového adaptéru.
Konec | Ukončí aplikaci Nástroj klienta Atheros.

K indikaci stavu signálu slouží barvy, které jsou definovány následovně:

#### Barva | #### Kvalita | #### RSSI*
Zelená | Výborná | 20 dB a více
Zelená | Dobrá | 10-20 dB a více
Žlutá | Špatná | 5-10 dB
Červená | Špatná | Méně než 5 dB
Šedá | Nepřipojeno | Nepřipojeno

*Indikace síly přijímaného signálu RSSI. Zobrazeno v dB nebo v procentech.

Povolí nebo zakáže ikonu na hlavním panelu v nabídce Akce.