# Nápověda Nástroje klienta Atheros

Úvod Požadavky na systém Správa profilů Vytvoření a úprava profilu Odebrání profilu Automatická volba profilu Přepínání profilů Konfigurace TCP/IP Konfigurace Windows XP Zabezpečení EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP EAP-(MSCHAP V2) LEAP Heslo WPA Kontrola stavu a diagnostika Kontrola aktuálního stavu Kontrola informací o ovladači Kontrola statistiky Připojení k jiné síti Nastavení Nastavení vyhledávacího seznamu Zobrazení síly signálu Zobrazení dat Obnovovací interval zobrazení Nástroje Ikona na hlavním panelu Nástroj pro nápravu závad Zapnutí a vypnutí rádia atherosatherosatheros |  | Použití zabezpečení EAP-SIM Pro použití zabezpečení EAP-SIM v Nástroji klienta Atheros přejděte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů. Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač WPA/WPA2. NEBO: Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač 802.1x.. Z rozbalovacího seznamu vyberte položku EAP-SIM. Povolení zabezpečení EAP-SIM Chcete-li použít zabezpečení EAP-SIM, musí počítač již tuto metodu zabezpečení podporovat. Poraďte se se správcem IT. Pokud je zabezpečení EAP-SIM podporováno, vyberte EAP-SIM z rozbalovacího seznamu vpravo, pak klepněte na tlačítko Nastavit. V seznamu karet SIM jsou zobrazeny dostupné karty SIM. Chcete-li za běhu používat libovolnou z dostupných karet SIM, vyberte možnost Libovolná karta SIM. NEBO: Vyberte ze seznamu vhodnou kartu SIM. Zadejte přihlašovací jméno pro přístup ke kartě SIM. Zadejte kód PIN pro přístup ke kartě SIM. Pro potvrzení znovu zadejte kód PIN pro přístup ke kartě SIM. Klepněte na OK. Aktivujte profil.