### 高级状态信息

单击 Atheros 客户端实用程序“当前状态”选项卡上的高级按钮可查看有关程序及其运行状态的高级信息。 摰鼻白刺瑪选项卡无需进行任何配置。

下表列出了“高级状态”屏幕中显示的项。

网络名称 (SSID) | 显示无线网络的名称。 在“常规”选项卡上配置网络名称。
基于服务器的验证 | 显示是否使用基于服务器的验证。
数据加密 | 显示驱动程序所用的加密类型。 请在“安全”选项卡上配置加密类型。
验证类型 | 显示验证模式。 请在“常规”选项卡上配置验证模式。
消息完整性检查 | 显示是否启用 MIC。 MIC 可以有效防护对加密数据包所进行的 bit-flip 攻击。
关联 AP 名称 | 显示无线适配器所关联的接入点的名称。
关联 AP IP 地址 | 显示无线适配器所关联的接入点的 IP 地址。
关联 AP MAC 地址 | 显示无线适配器所关联的接入点的 MAC 地址。
节能模式 | 显示节能模式。电源管理功能在 Ad Hoc 模式下是禁用的。 请在“高级”选项卡上配置节能模式。
当前功率 | 显示传输功率（单位：毫瓦）。 请在“高级”选项卡上配置传输功率。
可用功率 | 显示 802.11a 和/或 802.11b/g 可用功率。
当前信号强度 | 以 dBm 为单位显示当前信号强度。
当前噪音等级 | 以 dBm 为单位显示当前噪音等级。
| 正常运行时间 | 显示客户端适配器运行的时间（显示为小时:分钟:秒）。 如果适配器运行的时间超过 24 小时，则屏幕显示为天:小时:分钟:秒。
802.11b 报文前导码 | 显示802.11b 报文前导码格式。 请在“高级”选项卡上配置报文前导码格式。
当前接收速率 | 以 Mbps 为单位显示当前接收速率。
当前传输速率 | 以 Mbps 为单位显示当前传输速率。
频道 | 显示当前连接的频道。
频率 | 显示工作站所用的频率。
频道集 | 显示当前频道集。
QoS | 客户端适配器当前所用的服务质量的类型。 无线 LANS (WLAN) 上的 QoS 可基于通讯类型通过 WLAN 提供与接入点的优先通讯。 当值为“无”时表示未启用 WMM 标准 QoS。 当值为“WMM”时表示启用了 QoS 的 IEEE 802.11e WLAN 标准的一个组件。