# Hilfe zum Atheros-Clienthilfsprogramm

Einführung Systemanforderungen Profilverwaltung Erstellen oder Ändern von Profilen Entfernen von Profilen Automatische Profilauswahl Wechseln von Profilen Konfigurieren von TCP/IP Konfigurieren von Win XP Sicherheit EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP WPA-Kennwort Überprüfen des Status oder der Diagnose Überprüfen des aktuellen Status Überprüfen von Treiberinformationenna> Überprüfen von Statistiken Verbinden mit einem anderen Netzwerk Einstellungen Scanlist-Einstellungen Empfangsstärkeanzeige Datenanzeige Aktualisierungsintervall der Anzeige Werkzeuge Taskleistensymbol Fehlerbehebungsprogramm Aktivieren/Deaktivieren des Funks atherosatherosatheros |  | Verwenden der EAP-SIM-Sicherheit Um die EAP-SIM-Sicherheit im Atheros-Clienthilfsprogramm zu verwenden, greifen Sie im Fenster „Profilverwaltung“ auf die Registerkarte „Sicherheit“ zu. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld WPA/WPA2. ODER: Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld 802.1x. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option EAP-SIM. Aktivieren der EAP-SIM-Sicherheit: Um die EAP-SIM-Sicherheit zu verwenden, muss das System bereits EAP-SIM unterstützen. Erkundigen Sie sich beim IT-Manager. Wenn EAP-SIM unterstützt wird, wählen Sie rechts im Dropdown-Menü die Option EAP-SIM, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Konfigurieren. Auf der SIM-Karten-Liste werden verfügbare SIM-Karten angezeigt. Wählen Sie Jede SIM-Karte, um zur Laufzeit jede beliebige SIM-Karte verwenden zu können. ODER: Wählen Sie die entsprechende SIM-Karte in der Liste aus. Geben Sie einen Anmeldenamen für den Zugriff auf die SIM-Karte ein. Geben Sie die PIN für den Zugriff auf die SIM-Karte ein. Geben Sie die PIN für den Zugriff auf die SIM-Karte zur Bestätigung erneut ein. Klicken Sie auf OK. Aktivieren Sie das Profil.