### ACU-Werkzeuge

Greifen Sie über das Menü „Aktion“ auf die Werkzeuge des Atheros-Clienthilfsprogramms zu:

Aktivieren/Deaktivieren des Funks | Aktivieren oder deaktivieren Sie das HF-Signal für alle Übertragungssignale für Atheros-Stationen.
Aktivieren/Deaktivieren des Taskleistensymbols | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Taskleistensymbol.
Fehlerbehebung | Führen Sie das optionale Fehlerbehebungsprogramm aus.
Manuelle Anmeldung | Melden Sie sich manuell bei LEAP an, wenn LEAP auf die manuelle Abfrage des Benutzernamens und des Kennworts bei jeder Anmeldung eingestellt ist.
Erneut authentifizieren | Führen Sie eine erneute Authentifizierung für einen LEAP-konfigurierten Zugriffspunkt durch.
Beenden | Beendet das Atheros-Clienthilfsprogramm.