### Informatie over de Geavanceerde status

Klik in het Atheros-clienthulpprogramma op de knop Geavanceerd op het tabblad Huidige status voor uitgebreide informatie over het programma en de functies. U hoeft geen wijzigingen aan te brengen op het tabblad Huidige status.

In de volgende tabel worden de opties in het venster Geavanceerd status beschreven.

Netwerknaam (SSID) | Hiermee wordt de naam van het draadloze netwerk weergegeven. Configureer de netwerknaam op het tabblad Algemeen.
Serververificatie | Hiermee wordt aangegeven of serververificatie wordt gebruikt.
Gegevenscodering | Hier wordt weergegeven welk type codering voor het stuurprogramma wordt gebruikt. U kunt het coderingstype instellen op het tabblad Beveiliging.
Verificatietype | Hiermee wordt de verificatiemodus weergegeven. Geef de verificatiemodus op het tabblad Algemeen op.
Integriteitscontrole bericht | Hiermee wordt aangegeven of MIC is ingeschakeld. Met MIC worden bitflip-aanvallen op gecodeerde pakketten afgeweerd.
Gekoppelde TP-naam | Hiermee wordt de naam van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
IP-adres van het gekoppelde TP | Hiermee wordt het IP-adres van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
MAC-adres van het gekoppelde TP | Hiermee wordt het MAC-adres van het toegangspunt weergegeven, waarmee de draadloze adapter is verbonden.
Energiebesparende modus | Hiermee wordt de energiebesparende modus weergegeven. Energiebeheer is uitgeschakeld in de ad-hocmodus. Configureer de energiebesparingsmodus op het tabblad Geavanceerd.
Huidig energieniveau | Hiermee wordt het energieniveau voor verzenden in mW weergegeven. Stel het energieniveau voor verzenden in op het tabblad Geavanceerd.
Beschikbare energieniveaus | Hiermee geeft u de beschikbare energieniveaus voor 802.11a en/of 802.11b/g weer.
Huidige signaalsterkte | Hiermee wordt de huidige signaalsterkte in dBm weergegeven.
Huidige geluidsniveau | Hiermee wordt het huidige geluidsniveau in dBm weergegeven.
| Tijd actief | Hiermee wordt weergegeven hoe lang de clientadapter stroom heeft ontvangen (in uren:minuten:seconden). Als de adapter meer dan 24 uur ingeschakeld is geweest, wordt de tijd als volgt weergegeven in dagen:uren:minuten:seconden.
802.11b preamble | Hiermee wordt de indeling 802.11b preamble weergegeven. Geef de preamble-indeling op het tabblad Geavanceerd op.
Huidige ontvangstsnelheid | Hiermee wordt de huidige ontvangstsnelheid in Mbps weergegeven.
Huidige verzendsnelheid | Hiermee wordt de huidige verzendsnelheid in Mbps weergegeven.
Kanaal | Hiermee wordt het huidige kanaal weergegeven.
Frequentie | Hiermee wordt de frequentie van het station weergegeven.
Set kanalen | Hiermee wordt weergegeven welk kanaal is ingesteld.
QoS | Het type Quality of service dat momenteel wordt gebruikt door uw clientadapter. QoS op draadloze LAN's (WLAN) geeft verkeer van het toegangspunt prioriteit op het WLAN op basis van de verkeersclassificatie. Een waarde Geen betekent dat de WMM-standaard QoS niet is ingeschakeld. Een waarde WMM betekent dat een component van de IEEE 802.11e WLAN-standaard voor QoS is ingeschakeld.