# Atheros クライアント ユーティリティ ヘルプ

はじめに システム要件 プロファイル管理 プロファイルの作成または変更 プロファイルの削除 プロファイルの自動選択 プロファイルの切り替え TCP/IP の設定 Win XP の設定 セキュリティ EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP WPA パスフレーズ 状態の確認または診断 現在の状態の確認 ドライバ情報の確認 統計情報の確認 他のネットワークへの接続 設定 スキャン リスト設定 シグナルの強さの表示 データ表示 表示の更新間隔 ツール トレイ アイコン トラブルシューティング ユーティリティ 無線の有効化/無効化 atherosatherosatheros |  | EAP-SIM ユーティリティの使用 Atheros クライアント ユーティリティで EAP-TLS セキュリティを使用するには、[プロファイル管理] ウィンドウの [セキュリティ] タブを開きます。 [セキュリティ] タブで、[WPA/WPA2] ラジオ ボタンをクリックします。 または、[セキュリティ] タブで、[802.1X] ラジオ ボタンをクリックします。 ドロップダウン メニューで、[EAP-SIM] を選択します。 EAP-SIM セキュリティの有効化: EAP-SIM セキュリティを使用するには、使用するマシンが既に EAP-SIM をサポートしている必要があります。IT 管理者に確認してください。 EAP-SIM がサポートされている場合、右側のドロップダウン メニューから [EAP-SIM] を選択し、[設定] ボタンをクリックします。 SIM カード リストに利用可能な SIM カードが表示されます。[★Any SIM Card★] を選択して、実行時に利用可能な SIM カードを使用します。 またはリストから適切な SIM カードを選択します。 ログイン名を入力して SIM カードにアクセスします。 PIN 番号を入力して SIM カードにアクセスします。 再入力して PIN 番号を確認し、SIM カードにアクセスします。 [OK] をクリックします。 プロファイルを開きます。