### Tálcaikon

A képernyő alsó részén megjelenő tálcaikon különböző színekkel ábrázolja a jelerősséget, és jelzi a fogadott jelek erősségét (RSSI).

Az aktuális beállítási profil nevének és kapcsolatainak, a küldési és fogadási sebességnek, ill. a vezeték nélküli adapter nevének és IP-címének megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a tálcaikon fölé.

Ha jobb gombbal a tálcaikonra kattint, a következő parancsok jelennek meg:

Súgó | Megnyitja az online súgót.
Az Atheros Client Utility megnyitása | Elindítja az Atheros Client Utility (ACU) segédprogramot. Az ACU segítségével beállíthatja a különböző profilokat, és állapotinformációkat, valamint statisztikákat jeleníthet meg.
Hibaelhárítás | Elindítja a Hibaelhárító segédprogramot.
Beállítások | Az ACU indítási és menübeállításainak megadása. Beállíthatja, hogy a program a Windows indításakor automatikusan elinduljon, és megtekintheti a felbukkanó menükben megjelenő menüelemeket.
Rádió engedélyezése/letiltása | A rádiófrekvenciás jelek használatának engedélyezése, illetve letiltása.
Manuális LEAP-bejelentkezés | Bejelentkezés a LEAP protokollba manuálisan, ha a LEAP úgy van beállítva, hogy a rendszer minden bejelentkezéskor külön kérje a felhasználónevet és a jelszót.
Újrahitelesítés | Újrahitelesíti a hozzáférési pontot.
Profilválasztás | A profilváltáshoz kattintson a használni kívánt profil nevére. Ha a kapcsolathoz egyetlen beállítási profil sem tartozik, először vegyen fel egy profilt.
Kapcsolat állapotának megtekintése | Megnyitja a Kapcsolat állapota ablakot. Az ablakban a kapcsolat állapotára vonatkozó adatok jelennek meg:
Aktív profil | Megjeleníti az aktív beállítási profil nevét.
Automatikus profilválasztás | Megmutatja, hogy engedélyezve van-e az automatikus profilválasztás.
Kapcsolat állapota | Megmutatja, hogy az adapter csatlakozik-e vezeték nélküli hálózathoz.
Kapcsolat minősége | Felsorolja a kapcsolat minőségére vonatkozó adatokat.
SSID | Megjeleníti a kapcsolódó hálózat SSID-azonosítóját.
Hozzáférési pont neve | Megjeleníti annak a hozzáférési pontnak a nevét, amelyhez a vezeték nélküli adapter kapcsolódik.
Hozzáférési pont IP-címe | Megjeleníti annak a hozzáférési pontnak az IP-címét, amelyhez a vezeték nélküli adapter kapcsolódik.
Aktuális fogadási sebesség | Megjeleníti az aktuális fogadási sebességet (Mb/s).
Aktuális átviteli sebesség | Megjeleníti az aktuális küldési sebességet (Mb/s).
Ügyféladapter IP-címe | Megjeleníti a vezeték nélküli adapter IP-címét.
Kilépés | Kilépés az Atheros Client Utility segédprogramból.

A különböző színek jelentése:

#### Szín | #### Minőség | #### Jelerősség (RSSI*)
Zöld | Kiváló | 20 dB +
Zöld | Jó | 10–20 dB +
Sárga | Gyenge | 5–10 dB
Piros | Gyenge | < 5 dB
Szürke | Nincs kapcsolat | Nincs kapcsolat

*A fogadott jel erősségének kijelzése RSSI (Received Signal Strength Indication). Kijelzés dB értékben vagy százalékosan.

A tálcaikont a Műveletek menüben engedélyezheti vagy tilthatja le.