### Avancerede statusoplysninger

Klik på knappen Avanceret på fanen Aktuel status i hjælpeprogrammet til Atheros Client for at se avancerede oplysninger om programmet og dets handlinger. Fanen Aktuel status kræver ikke nogen konfiguration.

Nedenstående tabel beskriver de elementer, der findes på skærmen Avanceret status.

Netværksnavn (SSID) | Viser det trådløse netværks navn. Konfigurer netværksnavnet på fanen Generelt.
Serverbaseret godkendelse | Viser, om den serverbaserede godkendelse bruges.
Datakryptering | Viser den krypteringstilstand, driveren bruger. Konfigurer krypteringstypen på fanen Sikkerhed.
Godkendelsestype | Viser godkendelsestilstand. Konfigurer godkendelsestilstanden på fanen Generelt.
Kontrol af meddelelsesintegritet | Viser om MIC er aktiveret. MIC forhindrer "bit-flip"-angreb på krypterede pakker.
Tilknyttet AP-navn | Viser navnet på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
Tilknyttet AP IP-adresse | Viser IP-adressen på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
Tilknyttet AP MAC-adresse | Viser MAC-adressen på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
Strømbesparelsestilstand | Viser strømbesparelsestilstanden. Strømstyring er deaktiveret i ad hoc-tilstand. Konfigurer strømbesparelsestilstanden på fanen Avanceret.
Aktuelt strømniveau | Viseroverførselsstrømniveau-hastigheden i mW. Konfigurer overførselsstrømniveauet på fanen Avanceret.
Tilgængelige strømniveauer | Viser 802.11a og/eller 802.11b/g tilgængelige strømniveauer.
Aktuel signalstyrke | Viser den aktuelle signalstyrke i dBm.
Aktuelt støjniveau | Viser det aktuelle støjniveau i dBm.
| Periode uden afbrydelser | Viser, hvor længe klientadapteren har modtaget strøm (i timer:minutter:sekunder). Hvis adapteren kører mere end 24 timer, viser skærmen dage:timer:minutter:sekunder.
802.11b Blokadvarsel | Viser 802.11b-blokadvarsel format. Konfigurer blokadvarselsformatet på fanen Avanceret.
Aktuel modtagelseshastighed | Viser den aktuelle modtagelseshastighed i Mbps.
Aktuel overførselshastighed | Viser den aktuelle overførselshastighed i Mbps.
Kanal | Viser den aktuelt tilsluttede kanal.
Frekvens | Viser den frekvens, som stationen bruger.
Kanalsæt | Viser det aktuelle kanalsæt.
QoS | Typen af 'quality of service' som klientadapteren aktuelt bruger. QoS på trådløse LAN-netværk (WLAN) tilvejebringer prioritering af trafik fra adgangspunktet over WLAN baseret på trafikklassifikation. Værdien Ingen betyder, at WMM standard QoS ikke er aktiveret. Værdien WMM betyder, at en komponent af IEEE 802.11e WLAN-standarden for QoS er aktiveret.