# Guida di Utility del client Atheros

Introduzione Requisiti del sistema Gestione di un profilo Creazione o modifica di un profilo Rimozione di un profilo Selezione automatica del profilo Passaggio da un profilo a un altro Configurazione di TCP/IP Configurazione di Win XP Protezione EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Frase chiave WPA Verifica dello stato o diagnostica Verifica dello stato corrente Verifica delle informazioni sul driver Verifica delle statistiche Connessione a un'altra rete Impostazioni Impostazioni dell'elenco di scansione Visualizzazione dell'intensità del segnale Visualizzazione dati Visualizzazione dell'intervallo di aggiornamento Strumenti Icona della barra delle applicazioni Utility per la soluzione dei problemi Abilita/ Disabilita radio atherosatherosatheros |  | Utilizzo della protezione EAP-SIM Per utilizzare la protezione EAP-SIM nella Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione nella finestra Gestione profilo. Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA/WPA2. OPPURE: Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x. ScegliereEAP-SIM dal menu a discesa. Attivazione della protezione EAP-SIM:per utilizzare la protezione EAP-SIM, è necessario che il computer supporti già EAP-SIM. Consultare il responsabile IT. Se l'opzione EAP-SIM è supportata, scegliere EAP-SIM dal menu a discesa a destra, quindi fare clic sul pulsante Configura . L'elenco di SIM card mostra le SIM card disponibili. Selezionare Qualsiasi SIM card per utilizzare una qualunque delle SIM card disponibili nel runtime. OPPURE: Selezionare la SIM card appropriata dall'elenco. Immettere un nome di accesso per accedere alla SIM card. Immettere nuovamente il PIN di accesso alla SIM card. Immettere nuovamente il PIN di accesso alla SIM card per confermarlo. Fare clic su OK. Attivare il profilo.