### トレイ アイコン

トレイ アイコンは画面の一番下に表示され、色と受信信号強度表示信号 (RSSI) を使用してシグナルの強さを表します。

マウス カーソルをトレイ アイコンの上に置くと、現在のプロファイル名と関連付け、送信と受信の速度、およびワイヤレス アダプタ名と IP アドレスが表示されます。

トレイ アイコンを右クリックすると、次のメニューが表示されます。

ヘルプ | オンライン ヘルプが表示されます。
Atheros クライアント ユーティリティを開く | Atheros クライアント ユーティリティ (ACU) が起動します。 ACU を使用して、プロファイルを設定したり、状態と統計の情報を表示したりします。
トラブルシューティング | トラブルシューティング ユーティリティを実行します。
基本設定 | ACU のスタートアップ オプションおよびメニュー オプションを設定します。Windows の開始時に自動的にプログラムを開始するかどうか、およびポップアップ メニューに表示されるメニュー項目を設定します。
無線の有効化/無効化 | RF 信号を有効または無効にします。
手動 LEAP ログイン | 手動で LEAP にログインします (LEAP が各ログインのユーザー名とパスワードの手動入力を受け付けるように設定されている場合)。
再認証 | アクセス ポイントを再認証します。
プロファイルの選択 | プロファイルの名前をクリックして、切り替えます。接続に対してプロファイルが存在しない場合、先にプロファイルを追加します。
接続状態の表示 | [接続の状態] ウィンドウを表示します。このウィンドウには、次のような接続に関する情報が示されます。
アクティブ プロファイル | アクティブなプロファイルの名前を表示します。
自動プロファイル選択 | 「自動プロファイル選択」が有効かどうかを示します。
接続の状態 | そのアダプタがワイヤレス ネットワークに接続されているかどうかを示します。
リンクの品質 | リンク接続の品質を示します。
SSID (サービス セット識別子) | 関連しているネットワークの SSID を表示します。
アクセス ポイント名 | ワイヤレス アダプタが接続されているアクセス ポイントの名前を表示します。
アクセス ポイントの IP アドレス | ワイヤレス アダプタが接続されているアクセス ポイントの IP アドレスを表示します。
現在の受信速度 | 現在の受信速度を Mbps 単位で示します。
現在の送信速度 | 現在の送信速度を Mbps 単位で示します。
クライアント アダプタの IP アドレス | ワイヤレス アダプタの IP アドレスを表示します。
終了 | Atheros クライアント ユーティリティ アプリケーションを終了します。

「色 」は次のように定義されています。

#### 色 | #### 品質 | #### RSSI*
緑 | 最良 | 20 dB +
緑 | 良 | 10-20 dB +
黄色 | 低 | 5-10 dB
赤 | 低 | < 5 dB
灰色 | 接続なし | 接続なし

*受信信号強度表示信号RSSI*: dB 単位またはパーセンテージで表示されます。

トレイ アイコンを有効または無効にします。これは、 [アクション] メニューで行います。