### Ikona na pasku

Ikona na pasku jest wyświetlana na dole ekranu i przedstawia siłę sygnału za pomocą kolorów i wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Aby wyświetlić nazwę bieżącego profilu konfiguracji i skojarzenie, a także szybkość wysyłania i odbierania oraz nazwę i adres IP karty sieci bezprzewodowej, przytrzymaj kursor myszy nad ikoną na pasku.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Pomoc | Otwiera pomoc online.
Otwórz Narzędzie klienta Atheros | Uruchamia program Narzędzie klienta Atheros (ACU). Przy użyciu programu ACU skonfiguruj profil lub wyświetl stan i informacje statystyczne.
Rozwiązywanie problemów | Uruchamia program Narzędzie rozwiązywania problemów.
Preferencje | Umożliwia ustawienie opcji autostartu i menu dla programu ACU. Umożliwia zaznaczenie, czy program ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows, oraz wybranie pozycji menu, które mają być wyświetlane w menu podręcznym.
Włącz/wyłącz sygnał radiowy | Włącza lub wyłącza sygnał radiowy.
Ręczne logowanie LEAP | Umożliwia ręcznie logowanie do protokołu LEAP, jeśli protokół LEAP jest ustawiony na ręczne monitowanie o nazwę użytkownika i hasło przy każdym logowaniu.
Uwierzytelnij ponownie | Ponownie uwierzytelnia punkt dostępu.
Wybierz profil | Kliknij nazwę profilu konfiguracji, aby przełączyć na ten profil. Jeśli nie istnieje żaden profil konfiguracji dla połączenia, najpierw dodaj profil.
Pokaż stan połączenia | Wyświetla okno Stan połączenia. W tym oknie wyświetlane są informacje na temat połączenia:
Aktywny profil | Wyświetla nazwę aktywnego profilu konfiguracji.
Automatyczny wybór profilu | Wskazuje, czy włączony jest automatyczny wybór profilu.
Stan połączenia | Wyświetla informację, czy karta sieciowa jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
Jakość łącza | Podaje jakość połączenia.
SSID | Wyświetla identyfikator SSID skojarzonej sieci.
Nazwa punktu dostępu | Wyświetla nazwę punktu dostępu, do którego podłączona jest karta sieci bezprzewodowej.
Adres IP punktu dostępu | Wyświetla adres IP punktu dostępu, do którego podłączona jest karta sieci bezprzewodowej.
Bieżąca szybkość odbierania | Przedstawia bieżącą szybkość odbierania w Mb/s.
Bieżąca szybkość wysyłania | Przedstawia bieżącą szybkość wysyłania w Mb/s.
Adres IP karty sieciowej klienta | Wyświetla adres IP karty sieci bezprzewodowej.
Zakończ | Kończy pracę programu Narzędzie klienta Atheros.

Kolory są zdefiniowane następująco:

#### Kolor | #### Jakość | #### RSSI*
Zielony | Doskonała | 20 dB +
Zielony | Dobra | 10–20 dB +
Żółty | Słaba | 5–10 dB
Czerwony | Słaba | < 5 dB
Szary | Brak połączenia | Brak połączenia

*Wskaźnik siły odbieranego sygnału RSSI. Wyświetlany w dB lub procentach.

Włącza lub wyłącza ikonę na pasku w menu Akcje.