### Záložka Zabezpečení

V Nástroji klienta Atheros přejdete na záložku Zabezpečení klepnutím na tlačítko Nový nebo Upravit na záložce Správa profilů. Klepněte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů.

Pro nastavení profilu upravte pole na záložce Pokročilé v okně Správce profilů. Pro nastavení režimu zabezpečení vyberte přepínač odpovídající požadovanému režimu zabezpečení. Nezapomeňte také upravit záložky Obecné a Pokročilé.

Poznámka: Pokud je zaškrtnuto políčko Profil uzamčen, nelze daný profil odebrat ani změnit. Je však možné upravit údaje v polích pro hesla. Obraťte se na správce systému.

Nastavit možnosti zabezpečení | Typ zabezpečení, které stanice používá. Možnosti zahrnují: WPA/WPA2/CCKM Heslo WPA/WPA2 802.1x Předsdílený klíč (Statická WEP) Žádný Tyto možnosti definují jedinečný šifrovací klíč pro zabezpečení dané konfigurace sítě.
WPA/WPA2 | Povoluje použití zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access). Po zvolení WPA/WPA2 se otevře rozbalovací seznam WPA/WPA2 EAP. Možnosti zahrnují: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| Heslo WPA/WPA2 | Povoluje zabezpečení pomocí hesla WPA/WPA2. Klepněte na tlačítko Nastavit a zadejte heslo WPA/WPA2.
802.1x | Povolí zabezpečení 802.1x. Tato volba vyžaduje práva správce IT. Vyberete-li možnost 802.1x, otevře se rozbalovací seznam 802.1x EAP. Možnosti zahrnují: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Pokud má přístupový bod, ke kterému je bezdrátový adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientovi je WEP povoleno, ujistěte se, zda je na záložce Zabezpečení zaškrtnuto políčko Povolit přidružení ke smíšeným buňkám.
Předsdílený klíč (Statická WEP) | Povoluje použití předsdílených klíčů, které jsou definovány na přístupovém bodu a na stanici. Chcete-li definovat předsdílené šifrovací klíče, zvolte přepínač Předsdílený klíč, klepněte na tlačítko Nastavit a vyplňte údaje v okně Definovat předsdílených klíče. Pokud má přístupový bod, ke kterému je bezdrátový adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientovi je WEP povoleno, ujistěte se, zda je na záložce Zabezpečení zaškrtnuto políčko Povolit přidružení ke smíšeným buňkám.
Žádný | Žádné zabezpečení (není doporučeno).
Povolit přidružení ke smíšeným buňkám | Zaškrtněte toto políčko, jestliže má přístupový bod, ke kterému je klientský adaptér přidružen, nastaveno zabezpečení WEP jako volitelné a na klientském adaptéru je WEP povoleno. Pokud tak neučiníte, nebude klient schopen navázat připojení k přístupovému bodu.
Časové omezení hledání řadiče domény | Zaškrtněte toto políčko a zadejte počet sekund (max. 300), po jejichž uplynutí při hledání řadiče domény vyprší prodleva ověření. Zadáte-li nulu, bude efekt stejný jako zrušení zaškrtnutí políčka. Hledání řadiče domény tedy nebude nijak časově omezeno. Poznámka: K vypršení prodlevy procesu ověření dojde v případě, že vyprší časový limit ověření nebo je překročen čas vyhrazený k nalezení řadiče domény.
Zpoždění zásad skupiny | Umožňuje zadat, kolik času uplyne, než přihlašovací proces Windows začne zpracovávat zásady skupiny. Zásady skupiny jsou funkce Windows, která slouží správcům k konfigurování možností platných pro skupiny uživatelů. Účelem tohoto pole je vyčkat se zpracováním zásad skupiny, dokud neproběhne ověření v bezdrátové síti. Platná hodnota je v rozsahu od 0 do 65535 sekund. Zadaná hodnota se projeví po restartování počítače, pokud byl daný profil před restartováním aktivní. Tento rozbalovací seznam je aktivní pouze v případě, že jste zvolili ověřování založené na protokolu EAP.