### Icône de la barre d'état système

L'icône de la barre d'état système apparaît au bas de l'écran. Elle indique la puissance du signal à l'aide de différentes couleurs et celle du niveau de réception (RSSI).

Placez le curseur de la souris au-dessus de cette icône pour afficher le nom et l'association du profil de configuration actuel, la vitesse de réception et de transmission ainsi que le nom et l’adresse IP de la carte sans fil.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système pour accéder aux options suivantes :

Aide | Ouvre l'aide en ligne.
Ouvrir Atheros Client Utility | Lance Atheros Client Utility (ACU). Cet utilitaire permet de configurer le profil ou d'afficher l'état et d'autres statistiques.
Dépannage | Permet d'exécuter l'utilitaire de dépannage.
Préférences | Définit les options de démarrage et les options de menu de l'application ACU. Déterminez si le programme doit être lancé automatiquement au démarrage de Windows et spécifiez les éléments qui doivent apparaître dans le menu contextuel.
Activer/Désactiver le signal radio | Active ou désactive le signal RF.
Connexion manuelle au protocole LEAP | Permet de se connecter au protocole LEAP manuellement si l'invite manuelle du nom d'utilisateur et du mot de passe est définie pour chaque connexion.
Réauthentifier | Permet de s'authentifier à nouveau au niveau du point d'accès.
Sélectionner le profil | Cliquez sur un nom de profil pour le sélectionner. S'il n'existe aucun profil de configuration pour une connexion, commencez par ajouter un profil.
Afficher l'état de connexion | Affiche la fenêtre État de la connexion. Cette fenêtre fournit des informations sur la connexion.
Profil actif | Affiche le nom du profil de configuration actif.
Sélection automatique des profils | Indique si la sélection automatique des profils est activée.
État de la connexion | Indique si la carte est connectée au réseau sans fil.
Qualité de la liaison | Indique la qualité de la liaison.
SSID | Affiche le SSID du réseau associé.
Nom du point d'accès | Affiche le nom du point d'accès auquel la carte sans fil est connectée.
Adresse IP du point d'accès | Affiche l'adresse IP du point d'accès auquel la carte sans fil est connectée.
Taux de réception actuel | Affiche le taux de réception actuel en Mbps.
Taux de transmission actuel | Affiche le taux de transmission actuel en Mbps.
Adresse IP de l'adaptateur client | Affiche l'adresse IP de la carte sans fil.
Quitter | Permet de quitter l'application ACU.

Les codes de couleurs suivants sont appliqués :

#### Couleur | #### Qualité | #### RSSI*
Vert | Excellente | 20 dB +
Vert | Satisfaisante | 10-20 dB +
Jaune | Médiocre | 5-10 dB +
Rouge | Médiocre | < 5 dB
Gris | Aucune connexion | Aucune connexion

*Received Signal Strength Indication - Niveau de réception du signal émis. Cette mesure est affichée en dB ou en pourcentage.

Pour activer ou désactiver l'icône de la barre d'état système, utilisez le menu Action.