# Aide d'Atheros Client Utility

Introduction Configuration système Gestion des profils Création ou modification d'un profil Suppression d'un profil Sélection automatique des profils Changement de profils Configuration TCP/IP Configuration Windows XP Sécurité EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Phrase secrète WPA Contrôle de l'état / Diagnostics Contrôle de l'état actuel Contrôle des informations sur le pilote Contrôle des statistiques Connexion à un autre réseau Paramètres Paramètres de la liste d'analyse Puissance du signal Affichage des données Intervalle d'actualisation de l'affichage Outils Icône de la barre d'état système Utilitaire de dépannage Activation/désactivation du signal radio atherosatherosatheros |  | Utilisation de la sécurité EAP-SIM Pour utiliser la sécurité EAP-SIM dans Atheros Client Utility, cliquez sur l'onglet Sécurité dans la fenêtre Gestion des profils. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option WPA/WPA2. OU : Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option 802.1x. Sélectionnez EAP-SIM dans le menu déroulant. Activation de la sécurité EAP-SIM :Pour utiliser la sécurité EAP-SIM, l'ordinateur doit déjà prendre en charge le protocole EAP-SIM. Consultez votre responsable informatique pour en savoir plus à ce sujet. Si la sécurité EAP-SIM est prise en charge, sélectionnez EAP-SIM dans le menu déroulant situé à droite, puis cliquez sur le bouton Configurer. La liste de cartes SIM répertorie les cartes SIM disponibles. Sélectionnez Toute carte SIM pour utiliser n'importe quelle carte SIM disponible à l'exécution. OU : Sélectionnez la carte SIM appropriée dans la liste. Entrez un nom de connexion afin d'accéder à la carte SIM. Entrez le code PIN pour accéder à la carte SIM. Entrez de nouveau le code PIN pour le confirmer et accéder à la carte SIM. Cliquez sur OK. Activez le profil.