# Pomoc programu Narzędzie klienta Atheros

Wprowadzenie Wymagania systemowe Zarządzanie profilami Tworzenie lub modyfikowanie profilu Usuwanie profilu Automatyczny wybór profilu Przełączanie profili Konfigurowanie protokołu TCP/IP Konfigurowanie systemu Win XP Zabezpieczenia EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Hasło WPA Sprawdzanie stanu lub diagnostyki Sprawdzanie bieżącego stanu Sprawdzanie informacji o sterowniku Sprawdzanie statystyki Podłączenie do innej sieci Ustawienia Ustawienia listy skanowania Wyświetlanie siły sygnału Wyświetlanie danych Interwał odświeżania wyświetlacza Narzędzia Ikona na pasku Narzędzie rozwiązywania problemów Włączanie/Wyłączanie sygnału radiowego atherosatherosatheros |  | Korzystanie z zabezpieczeń EAP-SIM Aby skorzystać z zabezpieczeń EAP-SIM w programie Narzędzie klienta Atheros, przejdź do karty Zabezpieczenia w oknie Zarządzanie profilami. Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy WPA/WPA2. LUB: Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy 802.1x. Z menu rozwijanego wybierz opcję EAP-SIM. Włączanie zabezpieczenia EAP-SIM: Aby móc korzystać z zabezpieczenia EAP-SIM, musi być ono obsługiwane przez komputer. Sprawdź wraz z administratorem systemu. Jeśli protokół EAP-SIM jest obsługiwany, wybierz opcję EAP-SIM z prawego menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj. Na liście kart SIM są wyświetlane dostępne karty SIM. Wybierz opcję Dowolna karta SIM, aby korzystać z dowolnej karty SIM dostępnej w czasie wykonywania. LUB: Wybierz z listy odpowiednią kartę SIM. Wprowadź nazwę logowania w celu uzyskania dostępu do karty SIM. Wprowadź kod PIN w celu uzyskania dostępu do karty SIM. Potwierdź kod PIN, wprowadzając go ponownie, aby uzyskać dostęp do karty SIM. Kliknij przycisk OK. Włącz profil.