InS_StArT
3C589.COM
1.1
^3Com EtherLink III PC Card Adapter v1.1,3C589.COM,IEM
!OIE0 (PORT) I/O Base
?You must select the option that matches your board's configuration.
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
2A0
2B0
2C0
2D0
2E0
2F0
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
3A0
!OIEM (FRAME) Frame Type
?Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
