InS_StArT
LE100ODI.COM
1.0
^PCMCIA Fast Ethernet Card,LE100ODI.COM,IE0
?Please select the options that match your system's free resources.
!RIE0(INT)
3
4
5
7
9
10
@11
12
15
!RIE0(PORT)
300
@320
340
380
3A0
3C0
200
220
240
280
2A0
2C0
2E0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
