/*
 *  Anex86: PC-X86 Emulator 
 *    Copyright(C) 1998-2000 A.N.
 *      anex86.exe: v2.14.2.325
 */
[概要]
　このプログラムは PC-286 シリーズのエミュレータです。 ROM BIOS の機能
の一部を含んでいます。起動のための最小限の機能も含みます。したがって、
実機の ROM を吸い上げる等の作業は必要ありません。
　互換性はよく使われる？部分から作っているので一言ではいえません。以下
主なものを並べておきます。CPU は 8086 の全命令をサポートします。80586
のほとんどの命令が使用できます。プリンタと RS232C は使えません。FDD と
 HDD は BIOS のみサポートします。モニタは高解像度カラー。640 x 400 
 ット、4096色中 16色モードまで可能です。
　このエミュレータ上でソフトが動くかどうかは試してみるしかないのですが、
MS-DOS フォーマットのフロッピーディスクで供給されて、プロテクトがなく、
BASIC-ROM を使わないソフトなら動く可能性が高いと思います。
　このエミュレータ上のソフトは Windows のフロッピーディスクドライブや
ファイルを直接操作できません。エミュレータ上のフロッピーディスクや
ハードディスクは特別なファイル（ 拡張子.fdi .hdi ）に格納されます。
起動するためには、フロッピーディスクから .fdi ファイルを作成する必要が
あります。ツールはエミュレータに組み込まれているのでご安心ください。

[使い方]
　例として MS-DOS を起動するまでの手順を以下で解説します。

[用意するもの]
・EPSON PC-286 シリーズで使用可能な MS-DOS の起動可能な 3.5" FD。
　　起動を確認しているのは、
　　　　EPSON 日本語MS-DOS 3.1/4.01/5.0/6.2
　　　　NEC 日本語MS-DOS 3.3D/6.2
　　メディアは全て 3.5" 1.2MB です。
　　NEC MS-DOS 3.x - 5.x は EPSON プロテクトを外してください。
　　最初は CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT のないシステムディスクで試してみる
　　ことをお勧めします。
・上記ディスクを読み取り可能な Windows マシン。
　　できるだけ高速でメモリの多いマシンを使用してください。
　　 Pentium MMX 150MHz ＋ 256KB PB 2nd cache + 32MB main memory
　　以上のマシンを推奨します。

[インストール]
　どこかにディレクトリを作成し、anex86.exe をコピーしてください。
	このディレクトリに他のファイル（.e86 ファイル）は置かないこと。
	必要に応じてショートカットを作成してください。

[.fdiファイルの作成]
(1). anex86.exe を実行します。
　　"Anex86 Setting" ウインドウが開きます。
(2). FDD1 と表示のある行の [New] ボタンを押します。
　　"Create Floppy Disk Image File" が開きます。
(3). MS-DOS のシステムディスクをドライブ A: に挿入します。
(4). ファイル名の右の[...]を押します。
　　"開く" ウインドウが開きます。
(5). ファイル名に、"dos" と入力して [開く] を押します。
　　"開く" ウインドウが閉じます。
　　　　※ファイル名にはパスと .fdi が自動的に追加されます。
(6). [Scan] ボタンを押します。
　　ボタンが灰色になってフロッピーディスクを読み始めます。
　　ボタンが普通の色に戻ればスキャン終了です。
　　　　※この処理は中断できません。
　　　　※エラーがあった場合はウインドウが開いてメッセージを表示します。
　　　　※どうしても読めない場合は別のシステムディスク（できれば別の
　　　　　フォーマット）で試してみてください。
(7).[Close]を押します。
　　"Create Floppy Disk Image File" が閉じます。

[起動]
(1). anex86.exe を実行します。
　　"Anex86 Setting" ウインドウが開きます。
(2). FDD1に .fdi ファイルのパスとファイル名が表示されていることを確認し
　　てください。 .fdi ファイル作成後なら表示されてるはずです。表示され
　　ているファイルが、ドライブ１に挿入して起動したいフロッピーディスク
　　であれば(5)へ。変更する場合は(3)へ。
(3). FDD1の右の [...] ボタンを押してください。
　　"開く" ウインドウが開きます。
(4). ファイルを選択して[開く]を押してください。
　　FDD1に .fdi ファイルのパスとファイル名が表示るはずです。
(5). [Start] ボタンを押してください。
　　"Anex86 Emulator" ウインドウが開きます。
　　MS-DOS が起動するはずです。

[起動しない場合]
ディスクがないと言われて勝手にウインドウが閉じる場合、
ただ黒いウインドウが表示されて変化がない場合、
起動途中で停止する場合、
(1). システムディスクに CONFIG.SYS か AUTOEXEC.BAT があれば消去してから
　　 試してみてください。
(2). EPSON プロテクトを外してみてください。
(3). .fdi ファイルを作りなおしてみてください。
(4). 別のシステムディスクを試してみてください。
(5). 別のマシンを試してみてください。

[終了]
(1)."Anex86 Setting" ウインドウ右上の[X]を押します。
　　ウインドウが閉じます。

[アンインストール]
(1). プログラム（ anex86.exe ）を削除してください。
(2). レジストリも削除する場合は以下のキーを削除してください。
　　　　HKEY_CURRENT_USER\Software\A.N.
(3). .fdi/.hdi ファイル等は Explorer で削除してください。

