/*
 *  Anex86: PC-x86 emulator 
 *    Copyright (C) 1997-2004 A.N. All rights reserved.
 *      anex86.exe: v2.76
 */


[使い方]

　　例として MS-DOS を起動するまでの手順を以下で解説します。


[必要なもの(MS-DOS)]

　(1). MS-DOS のシステムディスク（PC-286/386/486/586 で起動可能なもの）

　　　起動を確認しているのは、
　　　　・EPSON 日本語MS-DOS 3.1/4.01/5.0/6.2
　　　　・NEC 日本語MS-DOS 3.3D/5.0A/6.2
　　　　※メディアは全て 3.5" 1.2MB です。
　　　　※NEC MS-DOS 3.x-5.x は EPSON プロテクトを外す必要があります。

　(2). このディスクが読み取り可能で
　　　 Windows 95/98/Me/NT/2000/XP が動作するパソコン。

　　　できるだけ高速でメモリの多いマシンを使用してください。


[MS-DOS システムディスクの作成]

　・マスターディスクを使う場合。

　　　製品版の MS-DOS のディスクは EPSON プロテクトが無ければそのまま
　　使えます。インストーラが実機同様に使用できるので実はお勧めです。

　・DOS から作成する場合。

　　　以下の処理は PC-x86 で実行してください。
　　　　(1). MS-DOS を起動します。
　　　　(2). フロッピーディスクが B: なら、FORMAT B: /S" と入力します。

　　　FORMAT コマンドにオプションを指定すると他のフォーマットの
　　システムディスクを作成できます。
　　　　コマンド　　　　　フォーマット
　　　　FORMAT B: /U /M /S 　1.2MB
　　　　FORMAT B: /U /6 /S 　640K
　　　　FORMAT B: /U /9 /S 　640K 9sector (720KB)
　　　　FORMAT B: /U /4 /S 　1.44MB
　　詳細はマニュアルかヘルプを参照してください。
　　※ /9 でフォーマットすると 2mode FDD で読むことができます。

　　　作成したフロッピーディスクには以下のファイルをコピーしておいてください。
　　　　ファイル名　　　　標準的な場所
　　　　FORMAT.EXE    　  A:\DOS
　　　　HDFORMAT.EXE   　 A:\DOS
　　　　SYS.EXE         　A:\DOS

　・Windows 9x から作成する場合。

　　　以下の処理は PC-x86 で実行してください。
　　　　(1). [ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀ]を開きます。
　　　　(2). 空のフロッピーディスクを挿入します。
　　　　(3). 3.5 ｲﾝﾁ FD (A:) を右クリックして [フォーマット] を選択します。
　　　　(4). [フォーマットの種類] に起動専用を選択して [開始] を押します。

　　　作成したフロッピーディスクには以下のファイルをコピーしておいてください。
　　　　ファイル名　　　　標準的なファイルのある場所
　　　　FORMAT.EXE      　A:\WINDOWS\COMMAND\
　　　　HDFORMAT.EXE    　A:\WINDOWS\COMMAND\
　　　　SYS.EXE         　A:\WINDOWS\COMMAND\

　　　このまま Anex86 を試してみるのもよいかもしれません。


[Anex86 のインストール]

　　どこかにディレクトリを作成し、anex86.exe をコピーしてください。
　必要に応じてショートカットを作成してください。


[PC-98x1/PC-x86 で Anex86 を使う場合の注意]

　・予め、[Config]-[Keyboard] Convert scan code のチェックを
　　外してください。

　・.fdiファイル作成時に FDD のドライブを指定してください。


[フロッピーディスクからの MS-DOS の起動]

　(1). anex86.exe をダブルクリックして起動します。

　(2). MS-DOS システムディスクの.fdiファイルを作成します。

　　　(1). FDD1 と表示のある行の [New] ボタンを押します。
　　　　　[Create Floppy Disk Image File] ウインドウが開きます。
　　　(2). MS-DOS のシステムディスクをドライブ A: に挿入します。
　　　(3). ファイル名の右の[...]を押します。
　　　　　[開く] ウインドウが開きます。
　　　(4). ファイル名に、"dos" と入力して [開く] を押します。
　　　　　[開く] ウインドウが閉じます。
　　　　　※ファイル名には .fdi が自動的に追加されます。
　　　(5). [Scan] ボタンを押します。
　　　　　ボタンが灰色になってフロッピーディスクを読み始めます。
　　　　　ボタンが普通の色に戻ればスキャン終了です。
　　　　　※どうしても読めない場合は別のシステムディスク
　　　　　（できれば別のフォーマット）で試してみてください。
　　　(6). [Close] を押します。
　　　　　[Create Floppy Disk Image File] が閉じます。

　(3).フロッピーディスクからの起動

　　　(1). anex86.exe を実行します。
　　　　　[Anex86 - Setting]ウインドウが開きます。
　　　(2). FDD1に .fdi ファイルのパスとファイル名が表示されていることを確認し
　　　　　てください。 .fdi ファイル作成後なら表示されてるはずです。
　　　　　変更する場合は FDD1 の右の [...] ボタンを押して変更してください。
　　　(3). [Start] ボタンを押してください。
　　　　　[Anex86 - Emulator] ウインドウが開きます。
　　　　　MS-DOS が起動するはずです。

　(4).起動しない場合
　　　"No disk!"と言われて勝手にウインドウが閉じる場合、
　　　ただ黒いウインドウが表示されて変化がない場合、
　　　起動途中で停止する場合、

　　　・システムディスクが Windows から正常に開くか確認してください。
　　　・.fdi ファイルを作りなおしてみてください。
　　　・EPSON プロテクトを外してみてください。
　　　・別のシステムディスクを試してみてください。
　　　・別のマシンを試してみてください。


[ハードディスクからの MS-DOS の起動]

　(1). anex86.exe をダブルクリックして起動します。

　(2). .hdiファイルを作成します。

　　　(1). HDD1 と表示のある行の [New] ボタンを押します。
　　　　　[Create Hard Disk Image File] ウインドウが開きます。
　　　(2). ファイル名の右の[...]を押します。
　　　　　[開く]ウインドウが開きます。
　　　(3). ファイル名に、"dos" と入力して [開く] を押します。
　　　　　[開く] ウインドウが閉じます。
　　　　　※ファイル名には .hdi が自動的に追加されます。
　　　(4). [Create] ボタンを押します。
　　　　　ボタンが灰色になってフロッピーディスクを読み始めます。
　　　　　ボタンが普通の色に戻ればスキャン終了です。
　　　(5).[Close]を押します。
　　　　　[Create Hard Disk Image File] が閉じます。

　(3). [Start] を押して MS-DOS を起動します。

　　・MS-DOS 5.x/6.x のマスターディスクを使っている
　　　　インストーラが起動するはずです。指示に従ってください。

　　・手作業の場合

　　　(1). FORMAT /H と入力します。
　　　(2). [初期化]（[装置初期化]）を選択します。
　　　　　　何か聞かれたら [はい] を選択してください。
　　　(3). [領域確保]を選択します。
　　　　　　何か聞かれたら [はい] を選択してください。
　　　(4). 終了します。

　(4). HDD -> FDD をチェックしてから [Start] を押します。

　(5). 起動しない場合

　　　(1). Anex86 - Emulator ウインドウを閉じます。
　　　(2). HDD -> FDD のチェックを外してから [Start] を押します。
　　　(3). FORMAT /H と入力します。
　　　(4). マップを選択します。
　　　(5). 状態−アクティブ、BOOT−可、を確認してください。

