/*
 *  Anex86: PC-x86 emulator 
 *    Copyright (C) 1997-2004 A.N. All rights reserved.
 *      anex86.exe: v2.76
 */


[はじめに]

    何となく昔の PC-286 のゲームをやってみたくなったのでエミュレータを書
  いてみました。PC-286/386/486/586 シリーズのエミュレータです。

    このエミュレータには以下のファイルが含まれています。
        readme.txt    このファイルです。必ず読んでください。
        start.txt     最初に MS-DOS を起動するための参考です。
        anex86.txt    エミュレータの説明です。
        anex86.exe    エミュレータ本体です。このファイル１つで動きます。
        anxdiet.zip   おまけです。
                      .fdi/.hdi ファイルを Windows から操作するツールです。


[必要なもの(MS-DOS)]

  (1). MS-DOS のシステムディスク（PC-286/386/486/586 で起動可能なもの）

  (2). このディスクが読み取り可能で
       Windows 95/98/Me/NT/2000/XP が動作するパソコン。

  ※最小限必要なツールはこのパッケージに全て含まれています。
    過激な方は以下を、普通の方は start.txt をお読みください。


[Anex86 の最小限の起動方法(MS-DOS)]

  (1). anex86.exe をダブルクリックして起動します。

  (2). 用意した MS-DOS システムディスクをドライブA に挿入して FDD1 の
       [New] ボタンを押して .fdi ファイルを作成します。
      NEC MS-DOS 6.2 or EPSON MS-DOS をお勧めします。
      NEC MS-DOS 3.x - 5.x の場合は EPSON プロテクトを外してください。

  (3). [Start] を押します。

  ※Anex86 の設定は初期値が一番無難な設定です。
    とりあえず設定を変更せずに試してみることをお勧めします。
  ※EMM386.EXE 等ページングを使用するドライバは速度が大幅に低下します。
    必要がないなら外してください。
　※Windows Me/XP を使う場合は「システムの復元」の設定を確認してください。


[Anxdiet の最小限の使い方]

  (1). anxdiet.exe をダブルクリックして起動します。

  (2). [OK] を押します。
        メニューが出なければ [File]-[Property] で [FDI]/[HDI] を押します。

  (3). 拡張子 .hdi/.fdi のファイルをダブルクリックすると開きます。
      Anex86 を使うときは必ずすべてのウインドウを閉じてください。

  ※生成した直後の .hdi ファイルは未フォーマットです。
    そのままでは Anxdiet はアクセスできません。
    エミュレータ上の MS-DOS からフォーマットしてください。


[重要]

  ・このソフトは、マシンパワーと設定と使用状況によっては、システムが応答
    しなくなる場合もありえます。あまりにも選択の幅が広くて保証しきれない
    のです。申し訳ないのですが、あらかじめ他のアプリケーションを終了して
    おくなど、使用には十分注意してください。

  ・このソフトはゲーム等に使用することを意図して作られています。
    重要な作業等に用いて損害を受けても A.N. は一切責任を持ちません。

  ・Windows の標準ショートカットキー
    （[Alt]+[Tab],[Alt]+[Esc],[Ctrl]+[Esc],[App],[Win]等）を使用すると、
    一分程度応答しなくなる場合がありますが正常です。

  ・.fdiを作成するときはフロッピーディスクを書込み禁止にしてください。
    Windwos がフロッピーディスクを破壊する場合があります。


[その他]

  ・このプログラムは Windows 95/98/Me/NT/2000/XP 用です。

  ・このプログラムは普通の Windows アプリケーションです。
    I/O を直接叩くようなことは一切していません。

  ・ ROM BIOS の機能は Win32 で処理しています。
    フォントは Windows のフォントから生成します。
    PC-286/386/486/586 の ROM は一切ふくまれておりません。
    実機 BIOS のディスアセンブルは行っておりません。

  ・エミュレータ上でソフトが動かなくても、
    メーカーへの問い合わせは絶対にしないでください。

  ・再配布を禁止します。

  ・このファイルが Vector さんで公開されているあいだ、
    雑誌（雑誌コードのあるもの）への、記事の掲載、
    付録 CD-ROM 等への収録（.ZIP のまま、内容に手を加えないこと）、
    は許諾不要とします。勝手にやっていただいてかまいません。
    確認のお問い合わせを頂いても原則として回答しません。（失礼ご容赦）
    この記述は将来変更するかもしれません。
    必ず Vector さんで公開中のファイルの内容を確認してください。
    出版までのタイムラグは常識的な範囲で判断してください。


[送金方法]

    このプログラムはシェアウエア、料金は￥１０００（総額）です。

    送金には Vector ( (株)ベクター http://www.vector.co.jp/ ) さんの、
  シェアレジをお使いください。シェアウエア番号は SR009539 です。
  ↓は、Anex86 の送金ページです。
    https://sw.vector.co.jp/swreg/step1.reserve?srno=SR009539


[書籍]

    （株）秀和システムさんから
    「Anex86 Windows95/98/NT/2000/Me オフィシャルガイドブック」
    が出版されています。


[連絡先]

    連絡先は JAH03624@nifty.ne.jp です。
    動作に問題があると思われる場合はお知らせください。


Thank you.
                                        A.N.  JAH03624@nifty.ne.jp
