-----------------------------------------------------------------------
WinX68k（仮称） - SHARP X680x0 series emulator（になる予定 ^^;）for Win
α版（Version 0.00）ドキュメント
                                                  Copyright 2000, Kenjo
-----------------------------------------------------------------------

--- はじめに ---

　このリリースはあくまでもα版なので、最低限のことのみ記述しておきます。


--- つかいかた ---

　実機のROMイメージ（IPLROM.DAT、CGROM.DAT）を WINX68K.EXE と同じディ
レクトリに置いて、WINX68K.EXEを実行してください。


--- 知っておいてね ---

  - 画面モードは800x600以上必要、色は16bit固定なので、起動前に変更して
    おいてください。
  - サウンドは今のところ44.1kHz 16bit固定です。重いですが我慢してくだ
    さい ^^;。
  - 全画面時は、F10でメニューが表示されます。
  - メインメモリは10Mbに固定されています。SWITCH.Xなどでこれより大きく
    すると誤動作するでしょう。
  - FDイメージは標準フォーマットのもののみ対応しています（ファイルサイ
    ズが1,261,568バイトのもの）。HDイメージはまだサポートしていません。
  - 実機のIPLのバージョンによっては全く動かないかもしれません。


--- もんだいてん ---

　現状わかっている問題点、未実装機能などを思いつくままに挙げておきます。
自分のToDoリストも兼ねてます ^^;。

  - マウス（SCC）、ADPCM、グラフィック、スプライト、HDDなどは一切未実
    装です。ADPCMは実はプログラム自体は入っていますが、下記のDMAの制限
    上非常に聞き苦しいのでボリュームを0にしてあります。

  - テキストラスタコピーは、HSYNCと同期を取っていません。

  - DMAはパックなし8ビットのみ実装。バンド幅制限転送などは一切行いませ
    ん（転送終了までバス占有）。

  - FDCはIOCS等が良く利用するコマンドのみ実装されています。

  - メインメモリ以外にプログラムを置いて走らせようとする場合（VRAM上や
    SRAMなど）、確実に落ちます。

  - キーボードは、まだ入力できないキーがたくさんあります。

  - CPUコアがTRACE例外をサポートしていないので、DB.Xのステップ実行など
    が正しく動作しません（デバッグ上、これは痛い……）。

  - それ以外にも、バグと未実装山積み ^^;。処理も重い。



　その他、最新情報などについてはHP上で随時更新させていただきます。
  http://www.ceres.dti.ne.jp/~kenjo/winx1/

  ご意見などは、下記のメールアドレス、もしくは上記HPの掲示板までどうそ。
  kenjo@ceres.dti.ne.jp

de けんじょ
