
★実際に使ってるファイルについて

　Aboutダイアログの Moreをクリックする事により可能です。

　　BIOS: は実際に使用しているファイル名
　　RHYTHM: は 左から Bass, Snare, Cymbal, HiHat, Tom, Rimshotとなります。



★設定の補足。

・Clock数

　　VX以降のソフトウェアについては ソフト側でウェイトを取ってタイミングを
　取るので この場合は 10MHz〜14MHzが快適にプレイ出来る。

　　PC-9801E/F等の昔のソフトでウェイトを取っていないソフトではクロック数を
　下げる事により適度な速度でエミュレートが可能になる。

　　Clock数に関しては I/Oアクセスやメモリアクセスのハードウェア的なウェイトを
　無視しているので、一般的に実機の同一クロックよりも速くなる。

　※ i286/i386のパフォーマンスを同等と考えた場合
　　 i386の早いCPUだと思われがちだが実際は ウェイトやバウンダリ処理で
     クロック数で見た場合 i286程度と同じ・もしくはそれ以下の場合が良くある。



・Disp Vsync

　　チェックでVsync発生時の状態を描画する

　　チェック無しで Vsync終了状態を描画
　　Vsyncでタイミングを見張って描画(特にスクロール)が 一瞬ズレる場合に
　　有効かも。



・Real Palettes

　　ソフトウェアで17色以上の色数の表現を可能にするモードであるが 重い上に
　殆どのソフトで無意味になってしまっている。

　　通常は チェックせずに必要なソフトだけ使用する。
　　　・アプロス　・ドラッケン　・レミングス　・ライムスター



・GRCGチップ

　　EGC必須なソフトは EGCを選択しておかないと正しく描画しない。
　　GRCG・EGCのどちらでも描画出来るソフトは GRCGの方が処理が軽い。
　　エメドラやGARUDIUS'95等 EGC使用時に極端に遅くなるソフトも GRCGで
　　描画すると快適にプレイが出来ます。



・タイミング

　　テキストRAM グラフィックRAMのアクセスウェイト。

　　例えば 天下統一のオープニングを NP2 10MHzと PC-9801VXで比べた場合、
　NP2ではかなり高速にスクロールしてしまう。
　　これは 実機のグラフィックRAMのアクセスが非常に遅いに対し、エミュレータ
　では瞬間(ノーウェイト)でアクセス出来る為である。
　　タイミングの数値は、このタイミングを合せるのが目的。

　　0でノーウェイト。　実機では条件により 二桁のウェイトが掛かる事があるが
　体感的には 一桁でいい筈。



・選択出来る音源

　・PC-9801-14               ステレオ PSG 8音、エンベローブは未対応
　・PC-9801-26K              モノラル FM  3音 + PSG 3音
　・PC-9801-86               ステレオ FM  6音 + PSG 3音 + リズム + PCM
　・PC-9801-86 + PC-9801-26K          FM  9音 + PSG 6音 + リズム + PCM
　・PC-9801-86 + ちび音      ステレオ FM  6音 + PSG 3音 + リズム + PCM + ADPCM
　・Speak board              ステレオ FM  6音 + PSG 3音 + リズム + ADPCM
　・Spark board              ステレオ FM 12音 + PSG 3音 + リズム + ADPCM



・MIDIについて

　MIDIをデバイス単位で選択できますが、例えば MPU-PC98IIと RS-MIDIで同じ
デバイスを使った場合にトラブルが起こります。
　NP2では リセット後に先に使った物を有効として 後から使おうとした物は
無効にします。

　例えば MPU-PC98II, RS-MIDIの両方に対応したゲームで MPU-PC98II, RS-MIDIの
存在をチェックして 両方存在した場合選択メニューが出るというアプリの場合…
　両方同じ音源に設定していると 先にチェックした物は有効に 後でチェックした
物は存在しないと返します。
　この為、両方の設定をしてるのにも関らず片方しか使えないという症状が
発生します。

　通常は RS-MIDIは使わない方が無難かと思います。
　RS-MIDIは レコンポーザのように MPU-PC98IIとRS-MIDIを同時に使って音源を
２つ扱うためだけにあると考えたほうが無難かも知れません。



・SSTP/1.2

　Use SSTPにチェックしておくと アレ以外の何か with "任意" で何か起こります。
　確認ダイアログもクリックした場合、"任意"がアイコン化されていると、確認
ダイアログが無視される症状が起こりますが、これはもう一度同じ操作をすると
NP2側でダイアログ処理を行います。
　逆に "任意"がアイコン化されてなく確認ダイアログを表示中に 同じ操作をすると
NP2側のダイアログが表示されてしまいますが、これは仕様です。
　"任意"側の状態取得が出来ないようなので、とりあえず "任意"側の対応待ち…



・私の設定 (MS-DOS 6.2)
-------------------------------------- config.sys
files=20
buffers=1
device=a:\uty\xmz286.sys /H32
device=a:\dos\emm.sys
DOS=HIGH
shell=a:\command.com /p
device=a:\dos\setver.exe
-------------------------------------- autoexec.bat
@echo off
path=a:\uty
---------------------------------------------------



・iniの切替えについて

　np2.exe のコマンドラインの詳細は以下の通りです。

　　・-Iオプションを使用しない。
　　　　Windowsに任せるので OSのバージョンにより挙動が違うかも知れませんが
　　　　一般的には以下の通りです。

　　　　例: np2.exe np2.ini
　　　　　　ファイル名だけの場合は %WINDIR%に保存。
　　　　　　この場合は %WINDIR%\np2.iniに保存される。

　　　　例: np2.exe f:\np2.ini
　　　　　　フルパスで指定した場合は そのフォルダに保存される。

　　　　例: np2.exe f:\np2.int
　　　　　　拡張子が .ini以外の場合ディスクイメージと扱ってしまう。

　　・-Iの場合

　　　　例: np2.exe -Inp2.ini
　　　　例: np2.exe -If:\np2.ini
　　　　　　どちらも np2.exeと同じフォルダのnp2.iniに保存。
　　　　　　フルパスで書いてもフォルダは無視される。


