T98-NEXT 7Th Beta用CD-ROMモジュール(CDSD/MINI専用55BIOS)

T98用のCD-ROMデバイスをT98-NEXTに移植したものです。
T98V0.27相当のCD-ROMが使用できるようになります。
ですのでT98同様、T98-NEXT側のMS-DOSにCD-SD(MINI)と
MSCDEXを組み込む必要があります。
HOWTO.TXTに簡単な組み込みが書いてあります。一読下さい。

※CD-SD STD/MINIはVectorで公開されているUno様作のSCSI
　CD-ROMドライバです。STD版はソースコードのみの公開なので
　使う為にはアセンブラが必要です。入手方法、作成方法などは
　HOWTO.TXTに書いてあります。一読下さい。
　CD-SD STD Rev.8Aは音楽再生に致命的なバグがあります。
　Rev.8だとCD-DA再生は可能ですが、これも少々問題があります
　ので、HOWTO.TXTに書いた変更を反映することをお勧めします。
　MINI版はバイナリも公開されていますが音楽演奏機能はありません。

・動作原理
SCSI4CD.NHWはWindows95/98に標準的に組み込まれているWINASPI32
を使用し、いわゆる55BIOSをT98-NEXT上に提供します。
WINASPI32を使用するとIDE CD-ROMもSCSI機器として使用する
ことが出来るため、SCSI，IDEを問わずWindows上のCD-ROMを
T98-NEXT上で使用することが出来ます。
SCSI4CD.NHWは55BIOSとしての互換性は低く、今のところ動作する
のはフリーのSCSI CD-ROMドライバであるCD-SDのみです。
SCSI4CD.NHWはWindows-NT/2000で使用することも出来ますが、その
場合はWindows-NT用のWINASPI32を入手して下さい。
入手不能な場合はSCSI4CDN.NHWをSCSI4CD.NHWの代わりに使用して
下さい。SCSI4CDN.NHWは同梱のSCSI4CDN.ZIPに入っています。

・設定
55BIOSは複数のSCSIハードウェアを扱えませんので、CD-ROMが接続
されているSCSIハードウェア番号を詳細設定ダイアログで指定する
必要があります。
SCSIハードウェア番号は、SCSIボード、プライマリIDE、セカンダリ
IDEの順になっているようです。ただしWin95/98の場合はプライマリ
IDEは見えないようです。
この為、Win95/98でIDEのみの場合やSCSIボードが１枚でSCSI上の
CD-ROMを使用する場合など、一般的にはデフォルト値の0で良い
ようです。WinNTでIDEのみの場合は1でしょう。
なお、Win2KはNTと同様のようです。

その他、IDE+SCSIでIDEの方のCD-ROMを使いたい場合などは使用する
SCSIハードウェアの番号を調査の上で指定してください。

なにぶん、移植したばかりですので、不具合が発生する
こともあると思いますが、作者はあらゆる過程および結果
に対して、対応の責務を負わないものとします。

浜徹
2000/09/01 0.00版
2000/09/28 0.00版(NDDK Ver.UPに伴い再コンパイル)
2001/01/26 0.00版(CD-SDのバグ発見によりドキュメント更新、NT版同梱)

#T98-NEXTはT98-NEXT Project作成のPC-98x1エミュレータです。
