CD-SD Mini 機能限定／フリーソフトウェア版 MS-DOS用CD-ROMデバイス・ドライバー

動作機種はNEC PC9801-55互換ボードが動作するもの、富士通FM-R/TOWNS BIOSレベル
互換のSCSI I/Fがあるもの、Adaptec社が提唱するASPIの手順に準拠するものです。

機能が限定されている部分は以下のものです。
・音楽演奏機能がない。（データの読み取りのみ）
・旧タイプ・ドライブでのMode-2, Form-1メディアの読み取り機能がない。
・機種によって依存するメディア・イジェクトあるいはドア・ロックといった
　ファンクションはサポートしていません（なにも動作しません）
・手の抜けるところは徹底的に手を抜いてある為に、ほとんど使用しないと思え
　るファンクション・パラメータは使用できません。（ブロック・アドレスを
　MSFアドレスで指定する等）

逆に製品版CD-SDより優れている点は以下のものです。
・ドライバー常駐サイズがおもいっきり小さい（9801-55版で約880バイト，FM版で
　約850バイト，ASPI版で約950バイト）
・ドライブによって動かないというのはまずない（これで動かなかったらSCSIの
　規格をまったく無視したドライブなのだと思う）
・パイオニアの６連装CD-ROMチェンジャーDRM-600, DRM-604Xをサポートする為の
　オプションがある。

以前のCD-SD Miniからの変更点は、フォトCDおよび電子ブックEB-XAのメディアを
CD-ROM/XA対応ドライブのうちメディアを自動判別するドライブとMSCDEX.EXE V2.21
の組み合わせで読めるようになりました。

現在判明しているメディアを自動判別するCD-ROM/XA対応ドライブは次のものです。
SONY CDU-561, PIONEER DRM-604X, CHINON CDS-435, TEXEL DM-3024, 
APPLE CD-SC150/300(CDU-8001/8002)

逆に、そのままではMODE-2 FORM-1を読めないCD-ROM/XA対応ドライブは次のものです。
TOSHIBA XM-3301/3401, NEC CDR-84

Rev.5からRev.6への変更点はIBM-PC/AT互換のノート・パソコンでパラレル・ポートに
外づけのドライブを接続する場合や、デスクトップでも内蔵CD-ROMドライブ以外の
アクセスしたい場合など、起動時に必ずしもCD-ROMドライブの電源が入っていない
場合の為のオプション/Uをつけただけです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕｎｏ
ダウンロード・ファイル名：MINI06.LZH
/e
