TulliCom - programa de terminal para Windows 3.x o WINOS/2

Serán apoyados las emulaciones TTY, ANSI, VT-52 y VT-100, los protocolos de X-, Y- y Z modem, ASCII y Compuserv B+, y además los ritmos de traslado de 300 a 128000 baudios.
TulliCom está disponible actualmente en 3 lenguas (inglés, francés y alemán) y sobretodo muy simple en su manejo para principantes de DFÜ.
TulliCom dispone de filtro de record de salida, que también transmite las metafonías correctas con conexiones con DOS-Mailboxes o programas de terminal y la posibildad de contolar los mailboxes por el ratón. Además están a disposición diez teclas Quick de ocupación arbitrario, para transmitir secuencias de caracteres usadas con frecuencia, como p.e. nombre del usario, palabra de orden etc.
La guía telefónica dispone de una selección multiple, así que se puede marcar automáticamente varios números uno tras otro.
Por supuesto hay una repetición del número marcado automático y manual. Un Login-recorder memoriza según su deseo diversos Login-procedimientos y se encarga en el futuro automáticamente del control de los logins respectivos al marcar el número.
Los files de protocolo que se puede seleccionar a caso, memorizan además según su deseo, todo lo que será presentado en la ventana de conexión en el formato ASCII. Del mismo modo se puede imprimir todos los datos transmitidos. Up- y download ejecuten también en el fondo, entretanto se puede segiur trabajando con otros programas de Windows.
Identificación automática de pedidos de transferencías de datos con protocolos adecuados con Z modem y operación de lotes.
Por conexión o desconexión de la Port-operación es además posible un Modemsharing con otras aplicaciones.
El manejo de TulliCom corresponde a las convenciones para programas de Windows y no hace falta explicarlo detalladamente.
                                
                                                                                                                           
                      
Requisto indispensable de sistema
Computador personal que sea IBM-compatible
CD-ROM drive
1 megabyte de RAM
Windows de 3.0 o WINDS/2 a 2.0
2 megabytes libres HDD
El ratón es recomendable
Modem interno o externo

Lengua: inglés, francés, alemán
