| Электронное оборудование современного компьютера позволяет работать с очень качественной графикой. |

2. | Конспект | Вопросы | Задания | Практикум Зачет 1 | Зачет 2 | Зачет 3 | Зачет 4 В английском языке электронное оборудование обозначают словом hard (“хард”, твердый), а программное обеспечение словом soft (“софт”, мягкий). Современные мониторы можно разделить на три класса: Электронно-лучевые Жидкокристаллические Газоплазменные Видеокарта управляет работой монитора. От её качества зависит скорость обработки видеоинформации, четкость изображения, число цветов на экране и разрешение, в котором будет работать монитор. Разрешение — это число пикселов на экране монитора. Размер монитора указывают как длину диагонали его экрана в дюймах. 1" = 2,52 см. Наиболее известные типы принтеров: матричные струйные лазерные Сканеры можно разделить на два класса: ручные планшетные Каким английским словом обозначают электронное оборудование компьютера? Каким английским словом обозначают программное обеспечение компьютера? Какие типы мониторов вам известны? Объясните принцип действия электронно-лучевых мониторов. Расскажите про достоинства и недостатки электронно-лучевых мониторов. Объясните принцип действия жидкокристаллических мониторов. Расскажите про достоинства и недостатки жидкокристаллических мониторов. Объясните принцип действия газоплазменных мониторов. Расскажите про достоинства и недостатки газоплазменных мониторов. Для чего служит видеокарта? Как влияют характеристики видеокарты на вывод изображения? Что такое разрешение экрана? Могут ли мониторы работать в разрешении, отличном от их физического разрешения? Как и в чем измеряют размер экрана монитора? В чем неудобство маленьких мониторов? Какие типы принтеров вам известны? Объясните принцип работы матричного принтера. Расскажите про достоинства и недостатки матричных принтеров. Объясните принцип работы струйного принтера. Расскажите про достоинства и недостатки струйных принтеров. Объясните принцип работы лазерного принтера. Расскажите про достоинства и недостатки лазерных принтеров. Для чего предназначен сканер? Объясните принцип работы сканера. В чем отличие ручного сканера от планшетного? ### Вариант 1 Боря должен нарисовать и отправить рисунок электронной почтой на конкурс компьютерной графики. Какие устройства компьютера ему необходимы для участия в конкурсе? Листик играет в крестики-нолики с компьютером, используя для общения с ним двоичный кодировщик: четыре двоичных знака составляют одно сообщение. Как может Листик кодировать свой ход? ### Вариант 2 Коля пишет доклад по истории и оформляет его с помощью текстового и графического редакторов, а также иллюстрирует его рисунками из книги. Какие устройства компьютера ему придется использовать? Ответ оформите в виде документа редактора Word. Ученому удалось принять сообщение из космоса. Он предположил, что сигнал `(i,j)` означает точку в соответствующей клетке экранной матрицы размером 3х4. Постройте средствами Word изображение для цепочки сигналов:
       (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,3) (3,1)
       (3,3) (4,1) (4,3) (1,1) (1,2) (1,3)
       (2,1) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) (1,1)
       (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2)
       (3,3) (4,1) (4,3) (1,1) (1,2) (2,1)
       (2,2) (3,1) (3,2) (3,3) (4,1) (4,2)
       (4,3) (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (3,1)
       (3,2) (4,1) (4,2) (4,3) (1,1) (1,2)
       (1,3) (2,2) (3,2) (4,2)
### Вариант 3 Листик и его подруга Веточка играют в крестики-нолики на компьютере. Поле игры — большое, размером 9x9. Для передачи хода используется двоичный кодировщик. Сколько потребуется двоичных знаков для передачи компьютеру одного хода? Память на видеокарте размером 32 байта предназначена для хранения одного кадра, отображающегося на экране монитора с разрешением 8х8 пикселей. Сколько цветов может быть предусмотрено для пиксела на таком экране? Придумайте различные способы кодирования кадра изображения в видеопамяти размером 16 байт. Какое максимальное разрешение может иметь экран для отображения кадра из такой видеопамяти и при каком количестве цветов? Какое максимальное число цветов может быть отражено на экране и при каком разрешении?