| На начало урока 1 ### Вариант 3 Исследуйте условия подключения к Интернету у провайдеров вашего населённого пункта. На что следует обратить внимание: Тип подключения. Через аналоговый модем по телефонной линии (DIAL-UP). Самый медленный тип подключения (до 56 Кбит/с). Через цифровой модем по телефонной линии (ADSL). До 8 Мбит/с в режиме приёма и до 1,5 Мбит/с в режиме передачи. Подключение на передачу в режиме DIAL-UP (до 56 Кбит/с), на приём через спутниковую антенну (до 5 Мбит/c). По кабелю (до 10 000 Мбит/с). Другим способом. Стоимость доступа. Большинство провайдеров предлагают, как минимум, два тарифных плана — дневной (более дорогой) и ночной (более дешёвый). Оплата взимается либо за трафик (количество переданных и полученных мегабайт) либо за время работы в сети. Кроме трафика (или времени) может назначаться фиксированная абонентская плата. Трафик может подразделяться на внутренний (в пределах локальной сети провайдера), российский и зарубежный. Внутренний трафик может быть бесплатным. Пропускная способность канала, соединяющего провайдера с Интернетом. Измеряется в килобитах в секунду и определяет, сколько клиентов провайдера одновременно могут получить доступ в Сеть. Например, при пропускной способности 560 Кбит/c, канал способен “пропустить” в сеть одновременно 10 человек, работающих по модему на скорости 56 Кбит/с. Удобство дозвона по модему. Зависит от числа входных телефонных линий у провайдера. Скажем, для одновременной работы 10 человек, необходимо 10 линий. Важно именно количество входных линий, а не число номеров (их может быть больше). Результаты исследования представьте в виде таблицы. Исследуйте локальную сеть своего класса (школы). Подготовьте отчёт, в котором укажите: Стандарт, по которому построена сеть (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, Token Ring, FDDI). Быстродействие сети. Оценку реальной скорости передачи данных в вашей сети при малой, средней и максимальной нагрузке (подумайте, как организовать такие уровни нагрузок и как выполнить замеры скоростей). Топологию сети. Типы используемых каналов связи (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно). Укажите используемые коммуникационные устройства (повторители, хабы, коммутаторы, маршрутизаторы) и их паспортные характеристики (производитель, количество портов, дополнительные свойства). Назначение и принципы работы этих устройств описаны в Академии-1 и Академии-2. Сколько разделяемых сред (доменов коллизий) в сети. Опишите функции сервера вашей локальной сети (предоставляемые пользователям устройства и услуги, в том числе связь с Интернетом). Нарисуйте полную схему сети. Кто обслуживает локальную сеть. Какое программное обеспечение используется для обеспечения работоспособности сети. Оцените стоимость сети (укажите цены коммуникационных устройств, кабелей, разъёмов, адаптеров, стоимость монтажа и обслуживания сети). Используя Интернет и другие источники информации, подготовить доклад о принципах построения небольшой локальной сети внутри квартиры или дома. Используя Интернет и другие источники информации, подготовить доклад о развитии Интернета в численном отношении, начиная с 1969 года. Используя Интернет и другие источники информации, подготовить доклад о развитии Интернета в России. Используя Интернет и другие источники информации, подготовить доклад о возникновении глобальной сети Фидонет и принципах её работы. На начало урока 1