#### Событие Условие возникновения тревоги истинно

Для данного события задаются список действий и признак повторения действий (Repeat).

Нажатие на кнопку "повторять действия" выставляет признак повторения действий.

#### Событие Условие возникновения тревоги стало ложным

Для данного события задаются список действий и признак сброса тревоги.

#### Событие Подтверждение оператором сигнала о возникновении тревоги

Для данного события кроме списка действий и признака сброса тревоги задаются:

- уровень доступа пользователя, требуемый для подтверждения тревоги (Access Level)
- возможность подтверждения тревоги в окне тревог (Window)
- список каналов для подтверждения тревоги (Channel)

Уровень доступа можно задать двумя способами:

- нажать мышкой на область ввода текста и, после появления текстового курсора, ввести нужное число с клавиатуры
- ввести нужное число с помощью кнопок "увеличить" и "уменьшить".

При нажатии на кнопку "разрешить подтверждение тревоги в окне тревог" возможно подтверждение тревоги в окне тревог. При нажатии на кнопку "разрешить подтверждение тревоги по каналу" возможно подтверждение тревоги по любому из перечисленных в списке каналов. Для просмотра или редактирования списка каналов необходимо нажать на кнопку "редактировать список каналов для подтверждения тревоги". Надпись на кнопке указывает количество каналов в списке. Окно редактирования списка каналов выглядит следующим образом:

Сначала следует выбрать модуль, а затем выходной канал этого модуля, в который будет посылаться сообщение о подтверждение тревоги.

| Для подтверждения тревоги может быть использован только канал имеющий специальный тип данных ALARM_CONFIRM.

Для выбора модуля нажмите на кнопку выбора модуля, после чего появится список модулей проекта (объектов и панелей управления) имеющих выходные каналы такого типа. Выберите требуемый модуль из списка и нажмите кнопку Select. Для выбора канала нажмите на кнопку выбора канала, после чего появится список всех выходных каналов данного модуля имеющих тип данных ALARM_CONFIRM. Выберите требуемый канал из списка и нажмите кнопку Select. Теперь следует ввести код подтверждения данной тревоги. Код - любое целое число - можно ввести либо непосредственно в области ввода текста, либо с помощью кнопок "увеличить" и "уменьшить".

#### Событие Отсутствие подтверждения тревоги в течении заданного времени

Для данного события кроме списка действий и признака сброса тревоги задаются:

- интервал времени с момента возникновения тревоги (No confirm).
- признак запрета подтверждения тревоги по истечении заданного интервала времени (Don't wait for confirm )

Если кнопка "запрет подтверждения тревоги" нажата (как показано на рисунке), то после наступлении данного события подтверждение тревоги станет невозможно.

#### Событие Прошло определенное время с момента возникновения тревоги

Для данного события, кроме списка действий и признака сброса тревоги, задается интервал времени с момента возникновения тревоги.