## Редактирование обработчика тревоги

Для обработчика тревоги необходимо указать:

- к какой группе тревог относится данная тревога
- уровень приоритета тревоги в диапазоне от 0 до 100
- реакцию тревоги на ряд событий, определяющих ее жизненный цикл

### Группа тревог

Для выбора группы тревог следует нажать кнопку выбора группы тревог:

После этого появится список всех имеющихся групп тревог:

Выберите нужную группу из списка и нажмите кнопку Select.

### Уровень приоритета

Уровень приоритета можно задать двумя способами:

> - нажать мышкой на область ввода текста и, после появления текстового курсора, ввести нужное число с клавиатуры

> - ввести нужное число с помощью кнопок "увеличить" и "уменьшить"

### Обработка событий

Обработчик позволяет задать реакцию тревоги на каждое из следующих событий:

1. условие возникновения тревоги истинно
2. условие возникновения тревоги стало ложным
3. подтверждение (квитирование) оператором сигнала о возникновении тревоги (аварийной ситуации)
4. отсутствие подтверждения тревоги в течение заданного времени
5. прошло определенное время с момента возникновения тревоги

В окне редактора обработчиков тревог для каждого из перечисленных событий выделена область для описания реакции на него тревоги. Рассмотрим сначала общие для всех или нескольких областей элементы описания, а затем особенности каждой области отдельно.

#### Список действий

Для всех событий можно задать список действий.

Для просмотра или редактирования списка действий необходимо нажать на кнопку "редактировать список действий". Обратите внимание, что надпись на кнопке говорит о количестве действий в списке. Если кнопка "разрешить выполнение действий" нажата (как показано на рисунке), то при наступлении данного события будут выполнены все указанные в списке действия.

#### Признак сброса тревоги

Для всех событий, кроме события "условие возникновения тревоги истинно", можно установить признак сброса тревоги.

Если кнопка "сброс тревоги" нажата (как показано на рисунке), то при наступлении данного события обработка тревоги будет завешена.

#### Интервал времени

Для событий "отсутствие подтверждения тревоги в течение заданного времени" и "прошло определенное время с момента возникновения тревоги" задается интервал времени в минутах и секундах.

Число минут или секунд можно задать двумя способами:

- нажать мышкой на область ввода текста и, после появления текстового курсора, ввести нужное число с клавиатуры
- ввести нужное число с помощью кнопок "увеличить" и "уменьшить".

Если задан любой интервал в диапазоне от 1 секунды до 99 минут 59 секунд, то данное событие произойдет, при выполнении прочих условий, по истечении указанного времени с момента возникновения тревоги.