## Список точек тревог

Список точек тревог содержит информацию обо всех имеющихся в проекте точках тревоги. Для каждой точки имеется заглавная строка с указанием имени объекта, вида канала (вход или выход) и имени канала. Заглавная строка выделяется жирным шрифтом. Далее следуют строки с перечислением всех привязанных к данной точке таблиц тревог. Каждая строка состоит из трех столбцов. Следующая таблица поясняет содержание столбцов для заглавной строки и строки привязки таблицы:

Нажатие на строки списка вызывает операции редактирования. Следующая таблица поясняет какая операция редактирования соответствует какому столбцу заглавной строки и строки привязки таблицы:

Текстовые строки описания точки и таблицы (правый столбец) могут быть включены в текст сообщений обработчика тревог.

## Привязка таблицы

Нажатие на левый или средний столбец вызывает окно диалога

В верхней части окна показываются имена объекта и канала, где расположена точка тревоги:

Таблица тревог может быть привязана к отдельному полю канала либо к каналу в целом.

В том случае, если выбрана привязка таблицы к полю канала, необходимо выбрать желаемое поле:

Тип данных выбранного поля или канала показывается в окне диалога:

Затем следует выбрать таблицу тревог.

| Таблица тревог должна иметь тот же тип данных, что и выбранное поле или канал.

Таблица выбирается из списка имеющихся таблиц соответсвующего типа. При необходимости прямо из данного окна диалога может быть вызван редактор таблиц.

Для добавления выбранной таблицы следует нажать кнопку Apply

### Ввод текста описания

После нажатия на правый столбец появляется диалоговое окно String Editor для ввода текстовой строки описания. Введенное описание может быть затем использовано при составлении текста сообщения о тревоге.