#### Сообщение в окне тревог

Для ввода сообщения нажмите мышкой на область ввода текста сообщения и, после появления текстового курсора, введите текст. В сообщении могут быть использованы следующие макроподстановки:

$(1) | Строка описания S1 (для точки тревоги)
$(2) | Строка описания S2 (для привязки таблицы тревог)
$(3) | Строка описания S3 (для условия возникновения тревоги)
$(T) | Время возникновения тревоги в формате ЧЧ:ММ:СС
$(O) | Имя объекта (где стоит точка тревоги)
$(C) | Имя канала (где стоит точка тревоги)

Чтобы выбрать шрифт, которым будет выведено данное сообщение в окно тревог, нажмите кнопку выбора шрифта, после чего появится список все доступных шрифтов:

Выберите нужный шрифт и нажмите кнопку Select. Нажатие на кнопку выбора цвета текста вызывает окно редактора цветов:

Подберите нужный цвет и нажмите кнопку Done. Выбор цвета фона для сообщения производится аналогичным образом после нажатия на кнопку выбора цвета фона. Если сообщение требует подтверждения со стороны оператора, то для него должен быть выставлен признак подтверждения - нажата кнопка Confirm. Такое сообщение будет иметь вид кнопки в окне тревог.

| Признак подтверждения может быть установлен только для сообщений, выводимых по событию Уусловие возникновения тревоги истинноФ. Необходимо также разрешить подтверждение данной тревоги в окне тревог - кнопка Window в окне редактора обработчиков тревог должна быть нажата.