### Создание панели управления

1. Из редактора схем запустите редактор панелей управления, выбрав пункт Control Panel Editor из меню Edit или нажав F3.
2. В меню File выберите пункт New для того, чтобы создать новую панель управления. В окне File Selector выберите файл panel.wgtw как это показано на рисунке:

> Нажмите на кнопку Import Picture, после чего загрузится изображение созданное ранее при помощи PhAB.

3. Создайте у панели управления вход типа WORD_type с именем signal. Для этого нажмите кнопку Add под списком входов в левой части окна редактора панелей управления. В появившемся окне Channel Editor в строке Name введите signal, а затем, нажав на кнопку , выберите тип данных WORD_type из предложенного списка.
4. На панели управления выберите нажатием виджет Trend:

> При этом в окне контрольной панели будут отображены ресурсы выбранного виджета:

> Выберите ресурс Trend_Data. В редакторе связей ресурсов виджетов (окно с заголовком Connect Editor) задайте привязку ресурса Trend_Data к полю WORD_item канала signal, как это показано на следующем рисунке:

> Закройте окно Connect Editor, нажав на кнопку Done для того, чтобы запомнить изменения. При этом в строке ресурса в контрольной панели появится соответствующая запись.

5. На панели управления выберите виджет Value.

> В контрольной панели выберите ресурс Text. В редакторе связей ресурсов Connect Editor задайте привязку ресурса Text к полю WORD_item канала signal. Закройте окно Connect Editor. При этом в строке ресурса Text появится соответствующая запись.

6. Выберите пункт Save as... меню File и задайте имя прототипа панели управления Display.
7. На этом работу с редактором панелей управления можно закончить, выбрав пункт Exit в меню File.