## Просмотр проходящих по каналу данных

В случае, когда необходимо контролировать проходящие по каналам модулей проекта данные, совсем не обязательно использовать отладочную печать внутри объекта и каждый раз заново перегенерировать проект. Для того чтобы просмотреть или вывести на устройство (в том числе сохранить в файле) проходящие по каналам данные надо использовать точки просмотра данных. Данные из точек преобразуются для просмотра в соответствии с формой представления типа данных.

Точки просмотра данных могут быть размещены на любых входах и выходах всех модулей на модульной схеме. После того, как точка будет добавлена или удалена, выполнять генерацию кода и компиляцию проекта нет необходимости.

Наличие на схеме хотя бы одной точки просмотра данных приводит к автоматическому запуску администратора форм.

| Для того чтобы администратор форм запускался автоматически необходимо все же один раз выполнить генерацию кода и компиляцию проекта, когда на схеме есть хотя бы одна точка просмотра данных, т.к. именно после этого в файл конфигурации запуска проекта rtstart.cfg будет включен администратор форм forman. Если после этого в результате очередной редакции изменяется только количество точек просмотра данных на схеме, то перегенерировать проект не надо. Если из схемы были удалены все точки просмотра данных, необходимо удалить из файла конфигурации запуска администратор форм forman. Это можно сделать самостоятельно или выполнить генерацию кода и компиляцию проекта в редакторе схем.

Для примера рассмотрим созданный на базе проекта Signal3 (см. раздел Пример 4 главы Первые шаги) проект Signal33. В результате модификации на модульную схему были добавлены несколько точек просмотра данных.

Далее вы узнаете как обеспечивается:

- Вывод данных одновременно на несколько устройств
- Просмотр данных в виде таблиц и графиков