### Модификация панели управления

1. Запустите редактор панелей управления и загрузите панель Display, выбрав пункт Open из меню File.
2. Создайте у панели управления три выхода типа WORD_type с именами choice, period и amplitude.
3. Выберите из группы кнопок кнопку с надписью Пила (виджет с именем Button1).

> С помощью "мыши" выберите ресурс Arm. В окне Connect Editor задайте привязку ресурса к полю WORD_item канала choice и нажмите на кнопку в зоне Convert.

4. В окне Convert Edit выберите тип преобразования значения - константа (кнопка Const). В поле Value задайте значение 1. Это означает, что по нажатию кнопки с надписью Пила полю WORD_item канала choice будет присвоено значение 1.

> Нажмите кнопки Done последовательно в окне Convert Edit, а затем в окне Connect Editor. При этом в контрольной панели в строке ресурса Arm появится соответствующая надпись.

> По аналогии задайте связь ресурса Arm остальных кнопок с каналом choice, установив значение константы равным 2 для кнопки Синусоида, 3 для кнопки "Белый" шум и 4 для кнопки Импульс.

5. Выберите движок, с помощью которого будет изменяться период сигналов (виджет с именем Slider).

> С помощью "мыши" выберите ресурс Moved. В редакторе связей ресурсов Connect Editor задайте привязку ресурса к полю WORD_item канала period. Нажмите кнопку Done в окне Connect Editor. После этого в окне Control Panel в строке ресурса Moved появится соответствующая надпись.

6. По аналогии задайте связь ресурса Moved движка, управляющего значением амплитуды (виджет с именем Slider1), с каналом amplitude. Для того чтобы убедиться, что панель управления модифицирована правильно, нажмите кнопку Module Links в контрольной панели. В этом режиме окно контрольной панели будет иметь следующий вид.

7. Завершите работу с редактором панелей управления, предварительно выполнив пункт Save меню File для того, чтобы сохранить последние изменения.