### Конфигурация точки базы данных

> Выберите кнопку в левой части редактора схем и нажмите левую кнопку "мыши" на изображении точки базы данных на выходе AllSignals модуля Simulator. Затем в окне Data Base Point Configuration установите правило сохранения данных - сохранять каждый раз, когда данные проходят по каналу Always.

### Создание устройства вывода

> Запустите редактор устройств, выбрав пункт Devices из меню Edit. В окне Devices нажмите кнопку New, через специальное окно введите символическое имя устройства и путь к устройству в соответствии со следующим фрагментом. Завершите работу с окном, нажав кнопку Done для того, чтобы сохранить изменения.

### Создание формата представления данных

> Выберите пункт Presentation Forms из меню Edit. В окне Presentation Forms нажмите кнопку New, через специальное окно введите AllSignals. В поле Data Type укажите имя типа данных, для которого будет задан формат представления в соответствии со следующим фрагментом. Завершите работу с окном, нажав кнопку Done для того, чтобы сохранить изменения.

### Конфигурация точки просмотра

> Выберите кнопку в левой части редактора схем и нажмите левую кнопку УмышиФ на изображении точки просмотра на выходе AllSignals модуля Simulator. Затем, в окне View Point Configuration задайте имя формата представления и признак вывода на устройство Console в соответствии со следующим фрагментом.

Выполните генерацию кода и компиляцию проекта, выбрав пункт Make Application меню Application. Редактор схем при этом автоматически сохранит проект на диске, о чем будет свидетельствовать появление окна Progress View.