## Запуск редактора тревог

Редактор тревог может быть вызван как из редактора схем RTWin, так и из командной строки. Для вызова редактора тревог из редактора схем необходимо выбрать пункт меню Edit / Alarm Editor. Для вызова редактора из командной строки необходимо выполнить команду:

alredit [-d path -p project ] &

где

project - имя проекта

path - директория, в которой находится проект (по умолчанию /usr/rtw/apps)

Чтобы получить полный список опций, необходимо выполнить команду:

use alredit