Quantas horas na NET?

por @Macarlo, Team OS/2

Esta dica é para quem usa o IBM ISP. Você não usa? Então, não sabe o que está perdendo. É o melhor provedor de Internet disparado, por vários motivos e, só para citar alguns, basta dizer que na conexão por Slip os downloads são muito mais seguros, rápidos e estáveis; as conexões são certeiras, tipo discou-engatou de primeira; e a qualidade da transmissão-recepção é assombrosamente melhor que a proporcionada pelo PPP. Para quem não sabe, a diferença entre Slip e PPP O PPP, usado pelos outros provedores, voltados para a Rede Dial Up da Mico$oft, é um protocolo de comunicação para enlaces ponto-a-ponto geralmente usado com linhas seriais. Ele trabalha com inúmeros outros protocolos - IPCP, PAP, CHAP, HLDC, etc. - para gerar uma camada de comunicação no nível 2 do modelo RM-OSI possibilitando assim a transferência de pacotes do nível 3 - pacotes IP, IPX etc.
O Slip, adotado pelo Provedor IBM (que também usa PPP), para quem tem OS/2, é uma casca de ovo que encapsula pacotes IP sobre uma linha serial; um sistema tão sofisticado que chamá-lo de "protocolo", como já vi, chega a ser uma ofensa.
Muitas e muitas vezes, como pude constatar, um usuário tenta se conectar à Internet, em certos dias críticos, como os sábados, e não consegue: o número do provedor está permanentemente ocupado; quando consegue, conectado está mas não acontece nada: nem um simples email consegue passar ou receber (é uma conexão "bichada", uma ligação falsa, que só existe teoricamente, porque o PPP está saturado muito além do limite operacional).Nestes mesmos dias, nestas mesmas horas, você liga para o Provedor IBM e está tudo normal. É aí que você verifica que o problema não era a linha telefônica: era o provedor...
Pelo Provedor IBM você faz download e upload ao mesmo tempo e simultaneamente transmite e recebe emails de várias contas (apenas no IBM você só pode transmitir se estiver conectado por ele) com a maior facilidade. Estou até cansado de baixar programas enormes em sites difíceis ao mesmo tempo em que mando arquivos grandes para este Site e passo e recebo emails. Tudo sem o menor problema.
Mas há um problema. O preço. O Provedor IBM é o mais caro, porque você, se for pessoa física, só tem direito a 20 horas (e isso agora, depois de muita chiadeira, porque até fins de 1997 eram apenas 12 horas por mês). O que ultrapassa é hora extra e é caro. Então, é preciso haver um controle rigido de quantas horas você está usando o IBM Provider por mês.
O controle é faícl de ser feito. Basta você ir à Download Área deste Site, seção Internet & BBS, e pegar o arquivo INETTIME.ZIP (13K). Você cria um subdiretório no diretório TCPIP, chamado INETIME, unzipa o zip lá para dentro e pronto. Agora é só ir no Config.sys e colocar nos Path C:\TCPIP\INETIME (assim, quando você entrar no prompt do OS/2 e digitar inettime verá instantaneamente o sumário de suas ligações à Internet pelo IBM Provider no mês.Mas lembre-se: este é um ad-on para quem usa o Dialer Advantis da IBM. Hehehe....