Vantagens do modem EXTERNO

por Adriano Tassini, Team OS/2

> Estou querendo adquirir um novo modem para instalar no meu
>micro, já que o meu não presta mesmo. Quais os mais indicados para
>rodar no Warp, para 33.6K e 56Kbps?
Tão vendo como a lista de hardware seria útil?
Os melhores modems do mundo são os Hayes. Se quer poupar dores de cabeça com modem "plug and PRAY" (plugue e reze!!!) prefira um modem externo, que apesar de mais caro vale o investimento por ter qualidade superior, não par pau na instalação e pela possibilidade de monitorar a conexão de longe, apenas batendo o olho nos leds do aparelhinho...
Minha sugestão: Hayes 33.6 kbps externo SEM voice. Vai sair muito mais em conta que o 56 k e não tem muita diferença visto que quase nenhum provedor tem modems de 56 k ainda.
Qual a vantagem do externo? Acho ruim mais uma "caixinha" em
>cima da mesa do micro... Mas agradeço a indicação!
As vantagens são as seguintes:
1) Melhor qualidade dos modelos externos:
Os modems externos são feitos com muito mais cuidado e melhores materiais do que os modelos internos;
2) Melhor interligação/instalação:
Um modem interno hoje em dia tem 100% de chance de ser PnP e os dispositivos PnP são uma dor de cabeça para configurar. No caso de um modem externo, tudo que se precisa configurar é a porta COMx: na qual o modem será ligado e isso se faz via setup da bios sem maiores traumas;
3) Descenessário procurar drivers:
Como ele não é PnP e não está "fisicamente" ligado à mainboard, não precisa de drivers;
4) Facilidade de uso:
Em downloads prolongados (mais de 3 horas direto) é provável que você queira sair do micro e fazer alguma outra coisa; nesse caso, é bem provável que você vá desligar o monitor. Quando você for voltar pra examinar o progresso, de tempos em tempos, o modem externo permite que você, apenas "batendo o olho" nos seus leds,possa verificar o estado geral da conexão, como: velocidade, se a linha caiu, etc...
5) Não trava!
Se por acaso o seu modem interno "travar", o único jeito de desligar uma conexão é pressionando-se a tecla RESET. Num modelo externo basta desligar o modem.
6) Maior resistência:
Modens internos queimam à toa; o mesmo não acontece com modelos externos (não me perguntem o porquê! isso é estatístico.)