GRADD onde pegar e como instalar

por Demóstenes B. Pereira, Team OS/2

Olá all,
Baixei o driver de vídeo GRADDBB.ZIP e o instalei no computador de minha irmã; ele simplesmente resolve os problemas do driver de vídeo.
As configurações com o driver GENÉRICO que vem com GRADD são as mais variadas possíveis, em configurações de resolução e no número de cores, issso com uma pobre Trident 9680. Acho que com esse driver podemos configurar qualquer placa de video. :-)))
Aí vai o link para baixar o driver GRADD:
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/os2/drivers/video/graddbb.zip
Depois o arquivo deve ser descompactado para um diretório temporário
Ex: c:\teste
e copie o arquivo loaddskf.exe para o diretório "c:\teste" também.
Você deve executar o comando: loaddskf c:\teste\graddbb.dsk a: para gerar o disco contendo os divers.
O loaddskf.exe pode ser encontardo do CD do OS/2 no diretório X:\diskimgs ou na Internet, aqui mesmo neste Site (Download Area).
Após gerar o disco contendo os drivers, feche todos os programas e janelas
abertos, abra uma TELA do OS/2 e digite o seguinte comnado no diver a:
setup gen a:\graddbb X: /u onde X é o driver onde está o OS/2.
Dê o boot e uma boa viagem!

Demostenes
pereira@unitnet.com.br
http://www.unitnet.com.br/usr/pereira/index.html