Instalando o Aurélio no OS/2 em HPFS

por @Macarlo, Team OS/2

Muitos usuários reportam dificuldades que consideram intransponiveis para instalar o dicionário Aurélio sob OS/2 em HPFS. Na verdade, as dificuldades decorrem das precauções adotadas pela Editora Nova Fronteira para impedir a pirataria. A fim de evitar cópias clandestinas, os responsáveis pelo Aurelio importaram um overlock à prova de piratas. Não adianta tentar copiar o Disco 1 (instalador, desinstalador e validador) seja lá com o que for (CopyQM, VGACopy, PMDiskcopy etc) porque o overlock não pode ser fraudado. No exterior esse tipo de procedimento não costuma ser adotado, porque suas decorrências causam tanta irritação entre os usuários que eles acabam passando para outro produto, menos complicado. Mas aqui no Brasil não tem jeito mesmo, porque a lingua é cheia de preciosismos e o único dicionário que cobre tudo isso é realmente o Aurélio.
Uma vez instalado, o Aurélio tem de ser validado, com o Disco 1 destrancado, isto é, sem proteção contra gravação. Depois de validado e funcionando, toda vez que o usuário fizer backup da partição na qual o Aurélio está, ou se comprimir essa partição, ou se alterar o seu tamanho com o Partition Magic, enfim, toda vez que mexer nela, a validação desarma, o Aurélio deixa de funcionar e tem de ser validado novamente, o que dá uma certa mão de obra. E tem mais: se o usuário tiver mais de um OS na máquina, vai passar apertado para driblar a proteção, porque para ser instalado em outro OS o programa tem de ser desinstalado do OS onde foi instalado primeiro e todas essas operações ficam gravadas no Disco 1.
Para instalar o Aurélio sob OS/2 rodando em HPFS é preciso seguir estes passos:
1) Abra uma sessão de janela do WinOS/2 e inicie a instalação pelo processo convencional para programas de Windows, no Run do Program Manager.
2) Direcione a instalação para uma partição em FAT. Por exemplo: se o seu OS/2 está em C: em HPFS, instale o Aurélio em D: em FAT.
3) Terminada a instalação e recebido o aviso de que o Aurélio foi instalado mas está temporariamente indisponível porque tem de ser validado, feche a sessão WinOS/2 e dê shutdown no OS/2 com um disquete de boot de DOS ou de Win95 no drive A:
4) Quando a máquina der o boot pelo disquete, o verdadeioro Drive C: (do OS/2) não será visto, porque está em HPFS e o prompt mostrará como sendo C: o drive D: (no qual está o Aurélio).
5) Entre em A: e retire o disco de boot, substituindo-o pelo Disco 1 do Aurélio. Digite, então, sempre em A:
valida c:\aurelio
6) Você ouvirá um barulhinho, assim como nheco-nheco, nheco-nheco (ruído de disquete operando) e receberá um aviso de que o Aurélio foi validado com sucesso.
Pronto! Você é mais um feliz usuário do Aurélio! É só entrar no OS/2, importar o programa, colocar o ícone em uma barra, definir o notebook de acordo com as características de sua máquina (prioridade da sessão, disponibilidade de memória RAM etc) e usar para não cometer erros de português.
Mas lembre-se: evite mexer na partição do Aurélio, porque basta uma otimização (desfragmentação) para você ter de validar novamente o programa.
OBS.: Estas instruções são válidas para que tem WinOS/2 instalado pelo Warp na partição em HPFS (OS/2\MDOS\WINOS2) e não para quem usa Windows 3.1 ou 3.11 emulado pelo OS/2, residindo em outra partição, em FAT.

.