# Ausführen von TestDisk

### From CGSecurity

(Redirected from Ausfuehren von TestDisk)

## Starten von TestDisk

Wenn TestDisk ausgeführt wird, kann es sein, dass der Ausdruck `Please wait...` (Bitte warten) auf der Anzeige erscheint, bis genug Daten vom BIOS oder Betriebssystem gesammelt wurden, um die Plattenlaufwerke im System aufzuführen.

    TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, October 2006
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

    TestDisk is a data recovery designed to help recover lost partitions
    and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms
    are caused by faulty software, certain types of viruses or human error.
    It can also be used to repair some filesystem errors.

    Information gathered during TestDisk use can be recorded for later
    review. If you choose to create the text file, testdisk.log , it
    will contain TestDisk options, technical information and various
    outputs; including any folder/file names TestDisk was used to find and
    list onscreen.

    Use arrow keys to select, then press Enter key:
    [ Create ]  Create a new log file
    [ Append ]  Append information to log file
    [ No Log ]  Don't record anything

    TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, October 2006
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

      TestDisk is free software, and
    comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

    Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
    Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB
    Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB

    [Proceed ]  [  Quit  ]

    Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
    If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
    detection, and install the latest OS patches and disk drivers.

Wenn die ausgegebene Größe nicht zur Festplattengröße passt, das heißt, wird eine 120 GB Festplatte als nur eine 32 GB Festplatte erkannt, überprüfe die BIOS-Festplatteneinstellungen und die Jumper auf der Platte. Auf den meisten großen Festplatten sind Jumper, um die Größe auf nur 32 oder 8 GB zu begrenzen. Wenn die Festplatte nur als 130 GB erkannt wird, dürfte LBA48-Unterstützung in deinem Betriebssystem nicht vorhanden sein, lese bitte Merkmale von Betriebssystemen zwecks weiterer Informationen.

Nächster Schritt ist den partition table type (Partitions-Tabellen-Typ) auszuzwählen

    TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, October 2006
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

    Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB

    Please select the partition table type, press ENTER when done.
    [ Intel ]  Intel/PC partition
    [ Mac   ]  Apple partition map
    [ None  ]  Non partioned media
    [ Sun   ]  Sun Solaris partition
    [ XBox  ]  XBox partition

    Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very
    rare for a drive to be 'Non-partitioned'.

## TestDisk Menüpunkte

- Analyse Analyse current partition structure and search for lost partitions -> (Analysiert die aktuelle Partitionsstruktur und sucht nach verlorenen Partitionen)
- Advanced Filesystem Utils -> (Erweiterte Dateisystem-Dienstprogramme für fortgeschrittene Anwender)
  - FAT: Boot und FAT-Reparatur
  - NTFS: Boot und MFT-Reparatur
  - EXT2/EXT3: Backup SuperBlock finden
- Geometry Change disk geometry -> (Plattengeometrie ändern)
- Options Modify options -> (Optionen modifizieren)
- MBR Code Write TestDisk MBR code to first sector -> (Schreibe TestDisk MBR-Code auf den ersten Sektor)
- Delete Delete all data in the partition table -> (Lösche alle Daten in der Partitionstabelle)

Zurück zur TestDisk Hauptseite

Category: Data Recovery

##### Data Recovery

- TestDisk
- PhotoRec
- download