# Linux-Bootdiskette

### From CGSecurity

## Tomsrtbt

Tom's Root Boot Rescue Disk ist verfügbar auf http://www.toms.net/rb/ . Wenn du keine hast, dann erstelle die Diskette zuerst. Erstelle dann eine einfache FAT-Diskette, auf der du die ausführbare statische Version von TestDisk für Linux ablegst. Du musst auch ein l (ein kleingeschriebenes 'L' )-Verzeichnis auf der FAT-Diskette erstellen, lege dann eine Kopie der TermInfo-Datei (genannt: `linux`) für das Linux-Terminal in das Verzeichnis (die Datei wird normalerweise gefunden unter `/usr/share/terminfo/l/linux`; aber sie ist auch in unseren Linux-Download enthalten). Sobald das alles getan ist, und du mit `tomsrtbt` gebootet hast, lege die FAT-Diskette in das Diskettenlaufwerk und gebe ein:

    mount -t vfat /dev/fd0 /fl
    export TERM=linux
    export TERMINFO=.
    cd /fl
    ./testdisk_static /log

Da das Dateisystem auf der zweiten Diskette FAT ist, ist es leicht, die von TestDisk generierte Protokolldatei unter jeden beliebigen Betriebssystem zu kopieren.

## Paud

Du kannst versuchen, die Paud-Bootdiskette zu verwenden. Es basiert auf den Kernel 2.4.x , welches auf einige Laufwerke zugreifen könnte, daß `tomsrtbt` nicht kann. Folge der gleichen Prozedur wie oben. http://paud.sourceforge.net/

## Knoppix

Knoppix ist eine bootfähige CD mit einer Sammlung von GNU/Linux software, automatischer Hardware-Erkennung, und Unterstützung für viele Grafikkarten, Soundkarten, SCSI und USB-Geräte und andere Peripheriegeräte. KNOPPIX ist mit verschiedenen Versionen von TestDisk in sein `/usr/sbin/`-Verzeichnis ausgeliefert worden; zum Beispiel, Knoppix 3.7 benutzt seinen eigenen Linux-kompilierten Code von TestDisk 5.5 (NOV 2004). Wie dem auch sei, die neueste statische Linux-Version von TestDisk, kann unter welcher Version von Knoppix auch immer, heruntergeladen und ohne Probleme ausgeführt werden.

Zurück zu TestDisk Livecd

Category: Data Recovery

##### Data Recovery

- TestDisk
- PhotoRec
- download