
Instalación de controladores NIC de Replicador de puertos para 
Windows NT 4.0

Las instrucciones siguientes explican cómo instalar/desinstalar 
el controlador  Port Replicator NIC para su ordenador.

Nota: Si una impresora está conectada al ordenador, puede 
imprimir estas instrucciones desde el Bloc de notas, haciendo 
clic en Archivo en la barra de menús y después en Imprimir.
		

Instalación de controladores PR-NIC en WIN NT 4.0 APM (primera vez)
-------------------------------------------------------------------

 1. Inserte el CD Digital System en la unidad de CD-ROM. 

 2. Haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows.

 3. Seleccione Configuración y haga clic en Panel de control.

 4. Haga doble clic en el icono Red.

 5. Haga clic en Sí cuando se le solicite que instale 
    la red de Windows NT 

 6. El asistente Instalación de red le pregunta cómo se debe conectar 
    el ordenador a la red. El valor predeterminado es para
    cableado directo de red. Haga clic en Siguiente.

    Nota: Este procedimiento sólo se aplica a una conexión 
    directa por cable, no se aplica a una conexión
    de acceso telefónico. 

 7. Seleccione un adaptador de red. Para ello, haga clic en 
    Seleccionar en la lista.

 8. En el cuadro de diálogo Seleccionar adaptador de red
    haga clic en Utilizar disco.

 9. Escriba la ruta de acceso a los controladores NIC del replicador 
    de puertos.
     
       D:\DRIVERS\WINNT\PORT REPLICATOR NIC\NT40
       (D es la letra de la unidad de CD-ROM.)

10. Haga clic en Aceptar.

11. Seleccione el adaptador de red para el Port Replicator NIC: 

	Digital HiNote VP Series Port Replicator

12. Haga clic en Aceptar.

13. Haga clic en Siguiente.

14. Seleccione los protocolos de red que desee utilizar.
    Después de seleccionar los protocolos de red, haga
    clic en Siguiente.

15. Haga clic en Siguiente en las dos ventanas que siguen.

16. Escriba la ruta de acceso a los archivos de instalación de WIN NT, 
    por ejemplo: C:\WINNT\OPTIONS\I386.

17. Haga clic en Aceptar en la pantalla siguiente, NO CAMBIE ninguno
    de los valores de recursos del replicador de puertos pues de 
    hacerlo,  NO funcionará.

18. La ventana siguiente le preguntará si desea DHCP.
    Su respuesta dependerá de la configuración de su red.

    Si hace clic en Sí, el procedimiento de instalación continuará 
    y podrá proceder con el paso 19. 

    Si hace clic en No, en este momento necesita 
    insertar el CD de instalación de WIN NT y escribir la 
    ruta de acceso al directorio I386 para que WIN NT pueda 
    copiar algunos archivos. Luego haga clic en Aceptar. Después 
    deberá configurar las Propiedades de TCP/IP. Cuando termine,
    haga clic en Aplicar, luego en Aceptar.

19. En la ventana del Asistente para Instalación de red, haga clic en 
    Siguiente, y en la próxima ventana haga clic en Siguiente.

20. Si se presenta un cuadro de error con respecto a DHCP, haga
    caso omiso del mensaje y haga clic en Sí. (Nota: si hizo clic en
    Sí en el paso 18, no se presentará el cuadro de error.)

21. Configure la red, estableciendo un Grupo de trabajo
    o Dominio. Cuando termine, haga clic en Siguiente.

22. Haga clic en Finalizar.

23. Haga clic en Sí cuando se le solicite que reinicie el equipo.




Desinstalación de los controladores PR-NIC 
------------------------------------------

 1. Haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas de Windows.

 2. Seleccione Configuración y haga clic en Panel de control.

 3. Haga doble clic en el icono Red.

 4. Haga clic en la ficha Adaptadores. 

 5. Haga clic en Eliminar y después en Sí.

 6. Haga clic en la ficha Protocolos. Elimine TODOS los
    protocolos. Para eliminar un protocolo:
    a.  Haga clic en el protocolo.
    b.  Haga clic en Eliminar.
    c.  Haga clic en Sí.
    d.  Repita este paso para cada protocolo.

 7. Haga clic en la ficha Servicios. Elimine todos los servicios
    en el orden siguiente: Estación de trabajo, Interfaz de NetBIOS, 
    Configuración RPC, Servidor.

    Para eliminar un servicio:
    a.  Haga clic en el servicio.
    b.  Haga clic en Eliminar.
    c.  Haga clic en Sí.
    d.  Repita este paso para cada servicio.
 
 5. Haga clic en Cerrar. 

 6. Haga clic en Sí cuando se le pregunta si desea reiniciar el 
    ordenador.



