
Installer les pilotes NIC pour réplicateur de port avec Windows NT 4.0

Les instructions suivantes vous expliquent comment installer et 
désinstaller le pilote NIC du réplicateur de port sur votre ordinateur.

Remarque : Ces instructions peuvent être imprimées en utilisant 
le Bloc-notes si vous disposez d'une imprimante connectée 
à votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur Fichier dans la barre
de menu, puis cliquez sur Imprimer.


Installer les pilotes PR-NIC 
avec WIN NT 4.0 APM (première installation)
-------------------------------------------

 1. Introduisez le CD-ROM Système Digital dans le lecteur de CD-ROM. 

 2. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans la barre des tâches 
    de Windows

 3. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de contrôle.

 4. Double-cliquez sur l'icône Réseau.

 5. Cliquez sur OUI quand demandé pour installer Windows NT
    Networking. 

 6. L'Assistant de configuration réseau vous demande
    comment connecter votre ordinateur au réseau 
    (CABLE AU RESEAU est le défaut). Cliquez sur SUITE.

    Remarque : Cette procédure se rapporte à la connexion
          câblée matérielle. La connexion Accès réseau à distance
          n'est pas traitée. 

 7. Sélectionnez une carte réseau. Pour cela, cliquez sur
    SELECTIONNER DANS LA LISTE.

 8. Dans la boîte de dialogue Sélection d'une carte réseau
    cliquez sur DISQUETTE FOURNIE.

 9. Tapez le chemin d'accès des pilotes NIC 
    du réplicateur de port.

     
       D:\DRIVERS\WINNT\PORT REPLICATOR NIC\NT40
       (D est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM.)

10. Cliquez sur OK.

11. Sélectionnez une carte réseau pour le réplicateur de port NIC : 

	Réplicateur de port Digital HiNote VP Series

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur SUITE.

14. Sélectionnez les protocoles réseau que vous désirez utiliser.
    Après avoir sélectionné les protocoles réseau,
    cliquez sur SUITE.

15. Cliquez sur SUITE dans les deux fenêtres suivantes.

16. Tapez le chemin d'accès à vos fichiers d'installation WIN NT.
    Par exemple : C:\WINNT\OPTIONS\I386.

17. Cliquez sur OK dans la fenêtre suivante, ne changez
    aucun des réglages des ressources du réplicateur de port, 
    sinon il ne fonctionnera pas.

18. La fenêtre suivante vous demande si vous désirez le DHCP.
    Votre choix dépend de votre configuration réseau.

    Si vous cliquez sur OUI, la procédure d'installation continuera. 
    Passez à l'étape 19. 

    Si vous cliquez sur NON, insérez le CD-ROM d'installation
    de WIN NT et tapez le chemin d'accès au répertoire I386 
    pour que WIN NT puisse copier quelques fichiers.
    Cliquez sur OK. Ensuite, vous allez configurer les propriétés 
    du protocole TCP/IP. Une fois terminé, cliquez sur 
    APPLIQUER puis sur OK.

19. Dans la fenêtre Assistant de configuration réseau, 
     cliquez sur SUITE, puis cliquez sur SUITE dans la 
     fenêtre suivante.

20. Si une erreur relative au DHCP s'affiche, ignorez
    le message et cliquez sur OUI. (Remarque : si vous
    avez cliqué sur OUI dans l'étape 18, la boîte d'erreur
    ne s'affichera pas.)

21. Configurez votre réseau en établissant soit un Groupe 
    de travail, soit un Domaine, puis cliquez sur SUITE.

22. Cliquez sur TERMINER.

23. Cliquez sur OUI quand le redémarrage de l'ordinateur est demandé.




Désinstaller les pilotes PR-NIC
--------------------------------

 1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans la barre des tâches 
    de Windows.

 2. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de contrôle

 3. Double-cliquez sur l'icône Réseau.

 4. Cliquez sur l'onglet Cartes. 

 5. Cliquez sur SUPPRIMER, puis sur OUI.

 6. Cliquez sur l'onglet Protocoles. Supprimez TOUS
    les protocoles. Pour supprimer un protocole :
    a.  Cliquez sur le Protocole.
    b.  Cliquez sur Supprimer.
    c.  Cliquez sur OUI.
    d.  Répéter cette procédure pour chaque protocole.

 7. Cliquez sur l'onglet Services. Supprimez TOUS 
    les services dans l'ordre suivant : Workstation, NetBios 
    Interface, Configuration RPC, Serveur.

    Pour supprimer un service :
    a.  Cliquez sur le Service.
    b.  Cliquez sur Supprimer.
    c.  Cliquez sur OUI.
    d. Répéter cette procédure pour chaque service.
 
 5. Cliquez sur FERMER. 

 6. Cliquez sur OUI quand le redémarrage de l'ordinateur est demandé.


